FORMULARZ OFERTY

Na: Przebudowę ulic Żwirki i Wigury, Andersa w Dębicy - etap I. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                               	BZP. 341-8 / 09	

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 						

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

3. 	OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko		
Adres		
Nr telefonu		
Nr faksu		
Adres e-mail		

4. 	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1)	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)	gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
3)	cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN] 
     			słownie: .......................................................................................................................... [PLN]
     plus należny podatek VAT w wysokości …........% 
     tj.  .......................................................................................... [PLN]
     			(słownie: ………………………………….………………………………………………….… [PLN]
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN]
    			 (słownie: ……………………………………………..……………………………................. [PLN]
4)	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
5)	zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 31-07-2009r.
6)	zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia
7)	kosztorys stanowiący podstawę wyceny oferty sporządzony został w oparciu o następujące nośniki cenotwórcze:
R=……………………	Kp=……………….(od R i S)	Kz=……………….(od M)	Z=……………….(od R,S i Kp)	
Które będą wiążące w przypadku wystąpienia robót uzupełniających.
8)	akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
9)	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
10)	składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]
11)	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
12)	na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 	
		od	do	
a)					
b)					

13)	 Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
14)	[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]: 

l.p.	Nazwa części zamówienia 	
a)			
b)			

5.	Podpis(y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	
1)							
2)							
3)							

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP. 341-8 / 09	
	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica 
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n. 
Przebudowa ulic Żwirki i Wigury, Andersa w Dębicy - etap I.
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.	posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; *)
2.	przedstawiam(y) (załączamy do oferty) pisemne zobowiązanie inych podmiotów do udostepnienia   potencjału     technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *)
3.	znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
4.	nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) 

-----------------------------------------------------------
*) Niepotrzebne skreślić.

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP. 341-8 / 09	
	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:
l.p.	Zakres	Osoba przewidziana do realizacji	
		Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Doświadczenie	Kwalifikacje*	
Inne informacje**	
1)								
2)								

* podać informacje nt. kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, wymaganych w pkcie 9.1.2.2) IDW
**dołączyć należy dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych w pkcie 9.1.2.2) IDW uprawnień , licencji.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności od posiadanych uprawnień.

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i  data	

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP. 341-8 / 09	

ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT I USŁUG

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi:

L.p.

	Nazwa roboty
/usługi	Wartość
Kontraktu w [PLN]*	Przedmiot roboty /usługi wraz z krótkim jej opisem	Data wykonania	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy	Uwagi	
								
				początek (data)	zakończenie (data)				
1.									
2.									
3.									
* wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywana była roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót i usług. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty lub usługi skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty lub usługi.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 5 – Wykaz cen

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP. 341-8 / 09	

ZAMAWIJĄCY:

Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

Przebudowa ulic Żwirki i Wigury, Andersa w Dębicy - etap I.	
L.p.	Nazwa	Netto	VAT	Brutto	
1.	Roboty drogowe				
2.	Kanalizacja deszczowa + przełożenie wodociągu				
3.	Roboty elektryczne i teletechniczne				
Razem:				

UWAGA 
1.	Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola wartościami w zł, do drugiego miejsca po przecinku. 
2.	Dozwolona jest zmiana formatu, formy układu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementów zawartych w tabeli.

PODPIS:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

Przedmiar:  Przebudowa ul. Żwirki i Wigury, Andersa w Dębicy - etap I.

Nr	Opis	Jedn.	Ilość	Cena
jednost.	Wartość	
ROBOTY DROGOWE	
       ULICA ŻWIRKI I  WIGURY 			
 	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE:	 	 			
1.1	KNR 201/129/9
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, żelbetowych pełnych o powierzchni  1 szt. do 3 m2,	m2	180,00			
1.2	KNR 231/1507/6
Odwiezienie płyt drogowych z rozbiórki nawierzchni jw., na odległość 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, transport samochodem 5-10 t,	t	67,50			
1.3	KNR 231/1508/2 [x9]
Dopłata za transport płyt drogowych z rozbiórki nawierzchni jw., na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, samochodem 5-10 t - za dalsze 4,5 km odwozu,	t	67,50			
	Razem roboty rozbiórkowe:		
 	2. ROBOTY ZIEMNE:	 	 			
2.1	KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym,	km	0,20			
2.2	KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria  gruntu III - 20% całości robót ziemnych w obrębie sieci i urządzeń podziemnych,	m3	203,42			
2.3	KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III - 80% całości robót ziemnych,	m3	813,70			
2.4	KNNR 1/208/2 (1) [x4]
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu III, samochód do 5 t,	m3	1 017,12			
2.5	KNNR 1/503/3
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu III,	m2	460,00			
2.6	KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm,
obmiar jw.,	m2	460,00			
	Razem roboty ziemne:		
 	3. ŁAWY, KRAWĘŻNIKI:	 	 			
3.1	KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, z betonu B-10 o wymiarach 0,30x0,15+0,10x0,20 m tj. w ilości 0,065 m3/mb, 	m3	24,70			
3.2	KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	mb	380,00			
3.3	KNNR 6/404/5
Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,	mb	204,00			
	Razem ławy, krawężniki:		
 	4. PODBUDOWA:	 	 			
4.1	KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu III,	m2	1 664,60			
4.2	KNNR 6/104/1 (1)
Warstwa odsączająca, zagęszczanie mechanicznie, grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm, piasek - pod jezdnię,	m2	1 157,20			
4.3	KNNR 6/104/1 (1) [x0,5]
Warstwa odsączająca, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po
zagęszczeniu 5 cm, piasek - na wjazdach indywidualnych,	m2	144,00			
4.4	KNNR 6/113/2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego 0/63 mm), grubość po zagęszczeniu 20 cm - pod jezdnię,	m2	1 157,20			
4.5	KNNR 6/113/1
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego 0/63 mm), grubość po zagęszczeniu 15 cm - na wjazdach indywidualnych,	m2	144,00			
4.6	KNNR 6/112/6
Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod chodniki,	m2	248,00			
	Razem podbudowa:		
 	5. NAWIERZCHNIA:	 	 			
5.1	KNNR 6/502/4 (1)
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON, grubość 8 cm, podsypka piaskowa grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
- w tym 2% kostka kolorowa, czarna (pasek),	m2	1 157,20			
5.2	KNNR 6/502/4 (2)
Nawierzchnia wjazdów indywidualnych z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON, grubość 8 cm, podsypka piaskowa grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa, czerwona,	m2	144,00			
5.3	KNNR 6/502/1 (1)
Nawierzchnia chodników z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON, 
grubość 6 cm, podsypka piaskowa grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - w tym 5% kostka kolorowa, czerwona (pasek),	m2	248,00			
	Razem nawierzchnia:		
 	6. ROBOTY TOWARZYSZĄCE:	 	 			
6.1	KNNR 6/1305/1
Regulacja pionowa pokryw studzienek urządzeń podziemnych, beton do 0,1 m3 
w jednym miejscu - do rozliczenia wg ilości m3 wbudowanego betonu:
- włazy kanałowe, pokrywy studzienek teletechnicznych, dużych - 0,100 m3/szt.
- kratki ściekowe, pokrywy studzienek teletechnicznych, małych - 0,050 m3/szt.
- pokrywy zasuw gazowych, wodociągowych, hydrantów - 0,010 m3/szt.	m3	1,73			
	Razem roboty towarzyszące:		
 	7. OZNAKOWANIE PIONOWE:	 	 			
7.1	KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm,	szt.	1,00			
7.2	KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2,	szt.	1,00			
	Razem oznakowanie pionowe:		
	RAZEM roboty drogowe ul. Żwirki i Wigury: 		
	ULICA  ANDESRA	
 	1. ROBOTY ZIEMNE:	 	 			
1.1	KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym,	km	0,073			
1.2	KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 20% całości robót ziemnych w obrębie sieci i urządzeń podziemnych,	m3	71,80			
1.3	KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III - 80% całości robót ziemnych,	m3	287,20			
1.4	KNNR 1/208/2 (1) [x4]
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu III, samochód do 5 t,	m3	359,00			
1.5	KNNR 1/503/3
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu III,	m2	157,00			
1.6	KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm,	m2	157,00			
	Razem roboty ziemne:		
 	2. ŁAWY, KRAWĘŻNIKI:	 	 			
2.1	KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, z betonu B-10 o wymiarach 0,30x0,15+0,10x0,20 m tj. w ilości 0,065 m3/mb, 	m3	10,21			
2.2	KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	mb	157,00			
2.3	KNNR 6/404/5
Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,	mb	70,00			
	Razem ławy, krawężniki:		
 	3. PODBUDOWA:	 	 			
3.1	KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu III,	m2	577,73			
3.2	KNNR 6/104/1 (1)
Warstwa odsączająca, zagęszczanie mechanicznie, grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm, piasek - pod jezdnię,	m2	395,48			
3.3	KNNR 6/104/1 (1) [x0,5]
Warstwa odsączająca, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po
zagęszczeniu 5 cm, piasek - na wjazdach indywidualnych,	m2	60,00			
3.4	KNNR 6/113/2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego 0/63 mm), grubość po zagęszczeniu 20 cm - pod jezdnię,	m2	395,48			
3.5	KNNR 6/113/1
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego 0/63 mm), grubość po zagęszczeniu 15 cm - na wjazdach indywidualnych,	m2	60,00			
3.6	KNNR 6/112/6
Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod chodniki,	m2	76,00			
	Razem podbudowa:		
 	4. NAWIERZCHNIA:	 	 			
4.1	KNNR 6/502/4 (1)
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON, grubość 8 cm, podsypka piaskowa grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
- w tym 2% kostka kolorowa, czarna (pasek),	m2	395,48			
4.2	KNNR 6/502/4 (2)
Nawierzchnia wjazdów indywidualnych z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON, grubość 8 cm, podsypka piaskowa grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa, czerwona,	m2	60,00			
4.3	KNNR 6/502/1 (1)
Nawierzchnia chodników z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON,
grubość 6 cm, podsypka piaskowa grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - w tym 5% kostka kolorowa, czerwona (pasek)	m2	76,00			
	Razem nawierzchnia:		
 	5. ROBOTY TOWARZYSZĄCE:	 	 			
5.1	KNNR 6/1305/1
Regulacja pionowa pokryw studzienek urządzeń podziemnych, beton do 0,1 m3 
w jednym miejscu - do rozliczenia wg ilości m3 wbudowanego betonu:
- włazy kanałowe, pokrywy studzienek teletechnicznych, dużych - 0,100 m3/szt.
- kratki ściekowe, pokrywy studzienek teletechnicznych, małych - 0,050 m3/szt.
- pokrywy zasuw gazowych, wodociągowych, hydrantów - 0,010 m3/szt.	m3	0,97			
	Razem roboty towarzyszące:		
 	6. OZNAKOWANIE PIONOWE:	 	 			
6.1	KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm,	szt.	2,00			
6.2	KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2,	szt.	2,00			
	Razem oznakowanie pionowe:		
	RAZEM roboty drogowe ul.  Andersa  		
	RAZEM ROBOTY DROGOWE:		
	
KANALIZCJA DESZCZOWA + PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU	
1	Roboty ziemne	 	 			
1.1	KNR 2-01 0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej w terenie równinnym [R=0.955;M=1;S=1]	km	0,240			
1.2	KNR 2-01 0201-05
Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	626,184			
1.3	KNR 2-01 0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. III) [R=0.955;M=1;S=1]	m3	69,576			
1.4	KNR 2-01 0221-04
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	109,375			
1.5	KNR 2-01 0221-04
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	104			
1.6	KNR 2-01 0322-02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór.(szer. do 1m) [R=0.955;M=1;S=1]	m2	935			
1.7	KNR 2-01 0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	591,396			
1.8	KNR 2-01 0320-02
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr. III-IV - szerokość 0.8-1.5 m [R=0.955;M=1;S=1]	m3	34,788			
1.9	KNR 2-01 0501-01
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m [R=0.955;M=1;S=1]	m3	69,576			
1.10	KNR 2-01 0236-01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	626,184			
	Razem roboty ziemne:		
2	Roboty montażowe	 	 			
2.1	KNR 2-18 0501-01
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka [R=0.955;M=1;S=1]	m2	250			
2.2	KNR 2-18 0501-04
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - zasypka [R=0.955;M=1;S=1]	m2	250			
2.3	KNR-W 2-18 0408-06
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	64			
2.4	KNR-W 2-18 0408-05
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	91			
2.5	KNR-W 2-18 0408-04
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	32			
2.6	KNR-W 2-18 0408-03
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	52			
2.7	KNR 2-18 0613-01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m [R=0.955;M=1;S=1]	stud.	7			
2.8	KNR 2-18 0613-02
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. [R=0.955;M=1;S=1]	[0.5 m] stud.	-7			
2.9	KNR 2-18 0625-02
Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	13			
2.10	KNR 2-01 0612-01
Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -sączki z rur perforowanych PVC 50-100 mm [R=0.955;M=1;S=1]	m	187			
2.11	KNR 5-10 0303-03
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie [R=0.955;M=1;S=1]	m	12			
2.12	S 219 1400-12
Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr. nom. 300 mm - dla rurociągów grawitacyjnych	m	18			
2.13	KNR 2-18 0413-01
Zamknięcie rur ochronnych betonem [R=0.955;M=1;S=1]	m3	0,8			
2.14	KNR 2-01 0605-01
Pompowanie wody przy użyciu pompy wirnikowej 61-80 m3/h zasilanej z agregatu przy śr. otw. 100 mm [R=0.955;M=1;S=1]	godz.	36			
2.15	KNR 2-01 0618-01
Rurociągi PE tymczasowe- śr. 80-100 mm [R=0.955;M=1;S=1]	m	100			
2.16	KNNR 6 1305-02
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 - obniżenie istniejących studzienek sanitarnych	m3	0,9			
2.17	S -219 0900-04
Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. nom. 40 mm montowanych z rur w zwojach - przełożenie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia	m	80			
2.18	S -219 1100-04
Połączenia rur polietylenowych o śr. nom. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	zlacz.	4			
2.19	S -219 1300-03
Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr. do 32 mm - przebudowa przyłączy do budynków w związku z obniżeniem niwelety drogi	szt.	4			
2.20	S -219 0800-01
Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.	4			
2.21	S -219 0800-02
Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych	m	120			
2.22	KNR 2-19 0219-01
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego [R=0.955;M=1;S=1]	m	120			
	Razem roboty montażowe:		
3	Przebudowa wodociągu - roboty ziemne					
3.1	KNR 2-01 0215-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	60			
3.2	KNR 2-01 0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. III) [R=0.955;M=1;S=1]	m3	60			
3.3	KNR 2-01 0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	60			
3.4	KNR 2-01 0501-01
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m [R=0.955;M=1;S=1]	m3	60			
3.5	KNR 2-01 0322-02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór.(szer. do 1m) [R=0.955;M=1;S=1]	m2	150			
3.6	KNR 2-01 0236-01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	120			
3.7	KNR 2-18 0501-01
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka [R=0.955;M=1;S=1]	m2	80			
3.8	KNR 2-18 0501-04
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - zasypka [R=0.955;M=1;S=1]	m2	80			
	Razem przebudowa wodociągu - roboty ziemne: 		
4	Przebudowa wodociągu - roboty montażowe					
4.1	KNR 4-05I 0106-02
Wymiana rurociągu z PCW ciśnieniowego o śr. zewnętrznej 110 mm - obniżenie niwelety budowanej drogi	m	50			
4.2	KNR 4-05I 0107-01
Wymiana rurociągu z polietylenu niskociśnieniowego o śr. zewnętrznej 32 mm - przyłącza domowe	m	150			
4.3	KNR 4-05I 0107-01
Wymiana rurociągu z polietylenu niskociśnieniowego o śr. zewnętrznej 40 mm - przyłącza domowe	m	50			
4.4	KNR 4-05I 0221-01
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 32 mm z obudową - przyłącza domowe	kpl.	6			
4.5	KNR 4-05I 0212-01 9903-3
Wstawienie zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 32 mm uszczelnionej folią aluminiową z obudową - przyłącza domowe [R=1.1;M=1;S=1]	kpl.	6			
4.6	KNR 4-05I 0222-01 9903-3
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 40 mm - przyłącza domowe [R=1.1;M=1;S=1]	szt.	2			
4.7	KNR 4-05I 0212-01 9903-3
Wstawienie zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 40 mm uszczelnionej folią aluminiową z obudową - przyłącza domowe [R=1.1;M=1;S=1]	kpl.	2			
4.8	KNR 4-05I 0227-01 9903-3
Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne [R=1.1;M=1;S=1]	kpl.	1			
4.9	KNR 2-18 0315-01
Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm - montaż hydrantu Hp 80 [R=0.955;M=1;S=1]	kpl.	1			
4.10	KNR 2-18 0908-01
Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych klinowych owalnych o śr. 40 mm z obudową i skrzynką uliczną [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	8			
4.11	KNR 2-18 0802-01
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o śr. nom. do 100 mm [R=0.955;M=1;S=1]	prob.	1			
4.12	KNR 4-05I 0116-01
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 50 m	2			
	Razem przebudowa wodociągu - roboty ziemne: 		
	RAZEM KANALIZCJA DESZCZOWA + PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU:		
	
ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	
       Ulica Żwirki i Wigury - ROBOTY TELETECHNICZNE			
1.	KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, pod rury osłonowe, grunt kategorii III,	m3	23,52			
2.	KNR 510/303/3
Układanie rur ochronnych z PCV, dwudzielnych typu AROT (A160PS),  w wykopie, rura Fi 160 mm - zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej,	m	98,00			
3.	KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	23,52			
4.	KNR 501/501/2 [x0,7]
Pogłębienie o 20 cm studni kablowych z masy betonowej 
i prefabrykatów, SK-2, grunt kat. III - analogia studnia kablowa SK-1, krotność 0,7	szt.	7,00			
5.	KNR 501/505/3 [x0,7]
Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000 - analogia rama studni 500x500, krotność 0,7	szt.	7,00			
6.	KNR 501/505/1
Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 500x500,	szt.	7,00			
7.	KNR 501/503/1
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-1,	szt.	1,00			
8.	KNR 501/401/2 [x0,7]
Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 w gruncie kategorii III, krotność 0,7	szt.	1,00			
	Razem ul. Żwirki i Wigury roboty teletechniczne:		
       Ulica  Andersa - ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1.	KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, pod rury osłonowe, grunt kategorii III,	m3	4,32			
2.	KNR 510/303/2
Układanie rur ochronnych z PCV, dwudzielnych typu AROT (A110PS),   w wykopie, rura Fi 110 mm - zabezpieczenie kabli ziemnych nn, 	m	32,00			
3.	KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	4,32			
4.	Kalkulacja indywidualna - opłata za wyłączenie kabla nn,	szt.	4,00			
	Razem ul. Andersa - roboty elektryczne:		
       Ulica  Andersa - ROBOTY TELETECHNICZNE			
1.	KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, pod rury osłonowe, grunt kategorii III,	m3	9,60			
2.	KNR 510/303/3
Układanie rur ochronnych z PCV, dwudzielnych typu AROT (A160PS),   w wykopie, rura Fi 160 mm - zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej,	m	40,00			
3.	KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	9,60			
4.	KNR 501/505/3 [x0,7]
Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000 
- analogia rama studni 500x500,	szt.	3,00			
5.	KNR 501/505/1
Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 500x500,	szt.	3,00			
6.	KNR 501/505/3 [x0,7]
Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000 
- analogia rama studni 500x500, typ ciężki,	szt.	1,00			
7.	KNR 501/505/1
Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 500x500 typ ciężki,	szt.	1,00			
	Razem ul. Andersa - roboty teletechniczne:		
	RAZEM ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:		
ŁĄCZNIE PRZEBUDOWA UL. ŻWIRKI I WIGURY,  ANDERSA: