Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY

Na: Budowę Małej Obwodnicy Północnej miasta Dębicy – etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                               	BZP.271.3.2012.JS	

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 						

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

3. 	OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Imię i nazwisko		
Adres		
Nr telefonu		
Nr faksu		
Adres e-mail		

4. 	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1)	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)	gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
3)	cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN] 
     			słownie: ................................................................................. [PLN]
     plus należny podatek VAT w wysokości …........% 
     tj.  .......................................................................................... [PLN]
     			(słownie: ……………………………………………………….… [PLN]
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN]
    			 (słownie: ……………………………………………................. [PLN]

4)	kosztorys stanowiący podstawę wyceny wartości oferty sporządzony został o następujące nośniki cenotwórcze, które obowiązywać będą w przypadku wystąpienia robót dodatkowych :
R=……………………	Kp=……………….(od R i S)	Kz=……………….(od M)	Z=……………….(od R,S i Kp)	

5)	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
6)	zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 10.10.2012r.
7)	zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia
8)	akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury
9)	akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
10)	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
11)	składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]
12)	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
13)	na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)	
		od	do	
a)					
b)					

14)	 Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
15)	Oferta została zabezpieczona wadium w postaci …………………………………, w wysokości ……………………
16)	[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]: 

l.p.	Nazwa części zamówienia 	
a)			
b)			

5.	Podpis(y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	
1)							
2)							
3)							

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.271.3.2012.JS	
	
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica 
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n. 
Budowa Małej Obwodnicy Północnej miasta Dębicy – etap III obejmujący budowę ronda 
na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego.
1.	posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub  czynności  objętych  niniejszym  zamówieniem,  jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.	 posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;
3.	 dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 
4.	 znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.271.3.2012.JS	
	
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć                            w wykonywaniu zamówienia, 

l.p.	Zakres	Osoba przewidziana do wykonania zamówienia	
		Imię i nazwisko	Wykształcenie	Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę	
1)		Kierownik budowy w specjalności drogowej				
2)		Kierownik robót w specjalności instalacji elektrycznych				
3)		Kierownik robót w specjalności instalacji teletechnicznych				
4)		Kierownik robót w specjalności instalacji sanitarnych 
i gazowej				
* Podać informacje nt. wykształcenia
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności                   od posiadanych uprawnień.

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i  data	

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.271.3.2012.JS	
	
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Budowa Małej Obwodnicy Północnej miasta Dębicy – etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego.

oświadczam, że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć:

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowo-mostowej, 
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji teletechnicznych,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych i gazowej,

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i  data	

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.271.3.2012.JS	

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

L.p.

	Nazwa roboty	Wartość
Kontraktu w [PLN]*	Przedmiot roboty  wraz z krótkim jej opisem	Data wykonania	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy	Uwagi	
								
				początek (data)	zakończenie (data)				
1.									
2.									
3.									
* wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywana była robota lub usługa. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie                 z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	
BZP.271.3.2012.JS	

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM, ŻE:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 	zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 	okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 	wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 	postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości 	umowy,
2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                     o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość
i  data	

					

					
Załącznik nr 7 – Wycena robót
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.271.3.2012.JS	
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

Budowa Małej Obwodnicy Północnej miasta Dębicy – etap III obejmujący budowę ronda 
na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego.	
El.	Nazwa	Netto	
1.	Roboty drogowe		
2.	Kanalizacja deszczowa		
3.	Roboty sanitarne – wodociąg		
4.	Roboty elektryczne – zabezpieczenia		
5.	Roboty elektryczne – oświetlenia		
6.	Roboty teletechniczne – TP S.A.		
7.	Roboty teletechniczne – Multimedia Polska S.A.		
Razem netto (do przeniesienia do druku oferty):		
VAT (do przeniesienia do druku oferty):		
Brutto (do przeniesienia do druku oferty):		
UWAGA 
1.Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola wartościami netto w PLN. Czarne pola – brak przedmiaru robót.
2.Dozwolona jest zmiana formatu, formy układu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementów zawartych w tabeli.
PODPIS:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

                                                                                                                             WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Miasto Dębica

U M O W A Nr …..
O ROBOTY BUDOWLANE 

zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez: 
………………………………	- ………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym, a 
.....................................................................................................................................................
( nazwa podmiotu będącego wykonawcą )
.....................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ............................................................................................................................... 
reprezentowanym przez:
1.	......................................................
2.	......................................................
zwanym dalej Wykonawcą 

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o następującej treści:

 1
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                  nr BPZ.271.3.2012.JS, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu               o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Budowa Małej Obwodnicy Północnej miasta Dębicy – etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego.

Zabezpieczenie osuwiska:
1.	Przebudowa skrzyżowania na rondo o średnicy zewnętrznej 44m.
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295R na długości 161m.
3.	Chodniki na długości 324m.
4.	Ścieżka rowerowa na długości 280m.
5.	Kanalizacja deszczowa Dn300 i Dn200.
6.	Przebudowa oświetlenia ulicznego.
7.	Likwidacja kolizji z siecią infrastruktury technicznej poprzez przebudowę  i zabezpieczenie.

Zamówienie obejmuje:  
A.	wykonanie  i  oddanie  przedmiotu  przetargu, zrealizowanego zgodnie  z  kosztorysem, projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
B.    inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
a.	obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, a przede wszystkim,
b.	przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie  z projektem – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych.
c.	wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz                 z opłatami, 
d.	informowania Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
e.	ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz  z uzyskaniem warunków technicznych, 
f.	ubezpieczenie placu budowy, 
g.	uporządkowanie placu budowy,
h.	zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie                    z kosztami utylizacji, 
i.	przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji  o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego,(w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),
j.	opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic,
k.	wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem               i jej demontaż po zakończeniu,
l.	przed tymczasową zmianą organizacji ruchu zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczyć powinni przedstawiciele Zamawiającego, zarządcy dróg przebudowywanych        i sąsiadujących, przedstawiciele firm świadczących transport zbiorowy oraz przedstawiciele instytucji i firm, których siedziby znajdują się             w niedalekiej odległości od skrzyżowania (Szpital Powiatowy, TC Dębica itd.),
m.	w przypadku konieczności, dla uzgodnienia projektu może zostać zwołane następne spotkanie.
n.	oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy,
o.	utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,
p.	Opracowanie instrukcji BIOZ.

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej
 	Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.). 
Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami                        i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy dla całości zamówienia, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.

 2
Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień 10.10.2012r.
 3
1.	Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany, który określa przedmiot umowy              w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy  i pozwoleniem na budowę.
2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy
 4
Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia  i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.
 5
Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:
…………………………………………………………………………………………..
 6
Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie:     ................................................................................................
		( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień)
 7
1.	Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r –Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.) obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
2.	Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami                   i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
3.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
4.	Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
5.	Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody                 i energii w okresie realizacji robót.
6.	W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
7.	Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy.
 8
1.	Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy   i najpóźniej  w dniu rozpoczęcia robót zawrzeć  umowę  ubezpieczeniową .
2.	Wykonawca winien ubezpieczyć się od odpowiedzialności w związku z wypadkami przemysłowymi oraz              od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach                      i każdego pracownika Inwestora, a wynikających z tytułu wykonania robót. Odpowiedzialność taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciała.
3.	Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczeniowa i dowód na regularnie opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.
4.	Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Inwestora przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia majątku  czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników z związku       z realizacją robót wynikających                          z niniejszej umowy.
 9
1.	Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
2.	Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
4.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 
 10
1.	Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:
-	netto:		............................ zł 
-	VAT (22%): 	 	.............................zł
-	brutto		.............................zł
słownie brutto: ...........................................................................................................................
2.	Ceny jednostkowe, danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.	Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie prowadzonej książki obmiarów robót wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych zawartych    w kosztorysie (zał. nr 1 do niniejszej umowy) w wyniku czego zostanie ustalona ostateczna wartość przedmiotu umowy, nie większa niż podana w pkt. 1.
 11
1.	Strony postanawiają, ze rozliczenie za przedmioty odbioru będzie się odbywało fakturami przejściowymi wystawionymi za okresy miesięczne i dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie.
2.	Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć  95 % wynagrodzenia umownego.
3.	Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze na podstawie protokołu odbioru końcowego
4.	Rozliczenie końcowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedłoży w dniu zgłoszenia                        do odbioru końcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.
5.	Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty dostarczenia.
 12
1.	Faktury wystawiane będą z terminem płatności 30 dni.
 13
1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego tj.: ……………………………………..zł w następującej formie: .........................
.................................................................................................................................................... .
2.	Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia, tj. ............................... zł
3.	Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysokość zabezpieczenia ulegnie zmianie                        z powodu zwiększenia się wartości robót - należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.
 14
Zabezpieczenie zabezpieczające zgodnie z umową wykonanie robót na kwotę ........................ zł zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag, pozostałe zabezpieczenia na kwotę ............................. zł zostaną zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi tj. 36 m. –cy (od daty odbioru końcowego (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag)
 15
1.	Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny ………………………….., jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu. 
2.	Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident. ..................................................
 16
1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:
1)	......................................................................................................................................................
(określić zakres rzeczowy i kwotę)
2)	......................................................................................................................................................
3)	......................................................................................................................................................
2.	Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.
1)   ............................................................................................................................................................
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)
2)	......................................................................................................................................................
3)	......................................................................................................................................................
Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.
3.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
4.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5.	Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiający żąda dostarczenia kopii projektów umów                                        z podwykonawcami. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6.	Do zawarcia umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego        i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7.	Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem Zamawiającego   i obowiązującymi przepisami.
8.	Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru dotyczącego Podwykonawcy.
9.	Przy rozliczeniu miesięcznym, z każdą wystawioną fakturą, Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców j.w. potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających  z poprzednio rozliczonego zakresu. 
 17
1.	Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50% wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych – niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50% kwoty podanej          w 10 pkt.1, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów   i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2.	W przypadku wystąpienia robót uzupełniających, na które są podane ceny jednostkowe  w kosztorysie rozliczenie odbywać się będzie na ich podstawie. 
3.	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych                      w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych natomiast ceny materiałów i sprzętu wg. średnich notowań kwartalnych zeszytów SEKOCENBUD. 
R  =                            	.......  zł
Kp..= 		         	....... %, (od R,S)
Kz =                            	....... %, (od M.)
Z (od R, S, Kp.) =      	....... %
4.	W przypadku, kiedy Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających  w okresie                     po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia podanego w 2 pkt.1 – ceny robót podlegają negocjacjom.
 18
1.	Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 7             od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
2.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.
b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić         od umowy.
3.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie      z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
4.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5.	Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 20 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia wszystkich robót..
6.	Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.
 19
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
2.	Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
3.	Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
4.	1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego.
5.	W przypadku nieusunięcia usterek zgłaszanych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie  2 tygodni od daty wyznaczonej w protokole przeglądu gwarancyjnego, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia, naprawy innej Firmie na koszt Wykonawcy, natomiast w przypadku usterek zagrażających życiu lub zdrowiu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich naprawy zaraz następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

 20
1.	Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a)	za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
b)	za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  i usterek
c)	za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy              w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 
3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury.
4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, szczególnie w przypadku obniżenia dofinansowania z winy Wykonawcy.
5.	Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą              o przepisy Kodeksu Cywilnego
 21
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.	Wykonawcy gdy:
a)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót
b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy
2.	Zamawiającemu gdy:
a)	Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni.
b)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości         o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 22
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
 23
1.	Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić              od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży         w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić                  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.     W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3.	Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów wystosowanych w odstępie 1 miesiąca, nie będzie realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz                w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z winy Wykonawcy. 
4.	W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 
a)	Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
b)	Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.
c)	Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
d)	Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz                        z robotami zabezpieczającymi.
 24
1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2.	Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy.
 25
1.	Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.
2.	Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane   w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone                  w terminie 14 dni od daty nadania.
 26
Wykaz załączników do niniejszej umowy:
1.	Kosztorys uproszczony.
 27
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron. 

W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :

Załącznik nr1 – Kosztorys uproszczony.	
Zadanie inwestycyjne pn.:	
"Budowa Małej Obwodnicy Północnej miasta Dębicy - etap III obejmujący 
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego"	
KOSZTORYS - ROBOTY DROGOWE	
						
Lp.	Podstawa wyceny - Opis robót	Jedn.	Ilość
jedn.	Cena 
jedn.	Wartość
robót	
1	2	3	4	5	6	
1.	01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8	 	 	 	 	
1.1	KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym,	km	0,261	 	 	
1.2	KNNR 1/101/2
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm,	szt	20,00	 	 	
1.3	KNNR 1/101/3
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35·cm,	szt	1,00	 	 	
1.4	KNNR 1/101/4
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45·cm,	szt	7,00	 	 	
1.5	KNNR 1/101/5
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 46-55·cm,	szt	10,00	 	 	
1.6	KNNR 1/101/6
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65·cm,	szt	1,00	 	 	
1.7	KNNR 1/107/1
Wywożenie dłużyc, transport dłużyc na odl. do 2·km,	mp	11,12	 	 	
1.8	KNNR 1/107/4 [x3]
Wywożenie dłużyc, dodatek za każdy 1·km odległości transportu,	mp	11,12	 	 	
1.9	KNNR 1/107/2
Wywożenie karpiny, transport karpiny na odl. do 2·km,	mp	8,68	 	 	
1.10	KNNR 1/107/3
Wywożenie gałęzi, transport gałęzi na odl. do 2·km,	mp	24,66	 	 	
1.11	KNNR 1/107/5 [x3]
Wywożenie karpiny i gałęzi, dodatek za każdy 1·km odległości transportu,	mp	33,34	 	 	
1.12	KNNR 1/113/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grub. warstwy 15·cm - na odkład,	m2	3 338,00	 	 	
1.13	CJ 11/2006/5 - kalkulacja indywidualna
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 5 km, głębokość frezowania 5 cm,	m2	1 084,00	 	 	
1.14	KNNR 6/802/4 [x3]
Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 12·cm sposobem mechanicznym,	m2	1 359,00	 	 	
1.15	KNR 231/1510/5 (3)
Odwiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni bitumicznej jw., pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5·km z załadunkiem mechanicznym, 	Mg	391,00	 	 	
1.16	KNR 231/1511/2 (3) [x9]
Dopłata za transport gruzu z rozbiórki jw., pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, samochód 5-10·t - za dalsze 4,5 km,	Mg	391,00	 	 	
1.17	KNNR 6/803/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, kostka nieregularna na podsypce żwirowo-piaskowej, ręcznie,	m2	979,00	 	 	
1.18	KNR 231/1510/3 (3)
Odwiezienie kostki kamiennej z rozbiórki nawierzchni jw., pojazdami samowyładowczymi na odl. do 0,5·km, z załadunkiem ręcznym, 	Mg	232,02	 	 	
1.19	KNR 231/1511/2 (3) [x9]
Dopłata za transport kostki kamiennej jw.,pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, samochód 5-10·t,	Mg	232,02	 	 	
1.20	KNNR 6/801/2 [x2]
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 30·cm,	m2	1 359,00	 	 	
1.21	KNR 231/1510/5 (3)
Odwiezienie kruszywa z rozbiórki podbudowy jw, pojazdami samowyładowczymi na odl. do 0,5·km z załadunkiem mechanicznym - z przeznaczeniem 
do wbudowania w nasyp,	Mg	775,00	 	 	
1.22	KNNR 6/805/6
Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm,	m2	555,00	 	 	
1.23	KNNR 6/803/7 - analogia
Rozebranie chodników z kostki brukowej, betonowej grubości 6 cm, na podsypce piaskowej, ręcznie,	m2	522,00	 	 	
1.24	KNNR 6/806/8
Rozebranie obrzeży betonowych 8x30·cm na podsypce piaskowej,	m	715,00	 	 	
1.25	KNR 231/1509/5 (3)
Odwiezienie płytek chodnikowych, kostki brukowej i obrzeży z rozbiórki jw., pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym,	Mg	195,00	 	 	
1.26	KNR 231/1511/1 (2) [x9]
Dopłata za transport materiałów jw., pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, samochód 5-10·t - za dalsze 4,5 km,	Mg	195,00	 	 	
1.27	KNNR 6/806/2
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,	m	410,00	 	 	
1.28	KNR 231/1509/6 (3)
Odwiezienie krawężników z rozbiórki jw., pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 	Mg	43,00	 	 	
1.29	KNR 231/1511/1 (2) [x9]
Dopłata za transport materiałów jw., pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, samochód 5-10·t - za dalsze 4,5 km,	Mg	43,00	 	 	
1.30	KNR 231/812/3
Rozebranie ławy betonowej pod krawężniki w ilości 0,06 m3/mb, 	m3	24,60	 	 	
1.31	KNR 231/1510/5 (3)
Odwiezienie gruzu betonowego z rozbiórki ławy pod krawężniki, pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5·km z załadunkiem mechanicznym, 	Mg	49,20	 	 	
1.32	KNR 231/1511/2 (3) [x9]
Dopłata za transport gruzu betonowego z rozbiórki jw., pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, samochód 5-10·t - za dalsze 4,5 km,	Mg	49,20	 	 	
1.33	KNNR 6/702/8
Zdjęcie tarcz i tablic znaków drogowych,	szt	24,00	 	 	
1.34	KNNR 6/808/8
Rozebranie słupków do znaków drogowych,	szt	19,00	 	 	
1.35	KNR 231/1509/5 (3)
Odwiezienie znaków i słupków z rozbiórki jw., pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym,	Mg	0,46	 	 	
1.36	KNR 231/1511/1 (2) [x9]
Dopłata za transport materiałów jw., pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, samochód 5-10·t - za dalsze 4,5 km,	Mg	0,46	 	 	
 	Razem element 1:	 	 	 	 	
2.	02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45110000-1	 	 	 	 	
2.1	KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60 m3, kat. gruntu III - z bezpośrednim przerzutem poprzecznym na nasyp - w tym uwzględnić 10% wykopy ręczne w obrębie urządzeń podziemnych,	m3	84,00	 	 	
2.2	KNNR 1/202/8 (3)
Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku na nasyp samochodami samowyładowczymi na odl. do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III - w tym uwzględnić 10% wykopy ręczne w obrębie urządzeń podziemnych,	m3	32,00	 	 	
2.3	KNNR 1/202/7 (3)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1·km, koparka 0,60 m3, kat. gruntu II - dowóz gruntu z dokopu do wbudowania w nasypy,	m3	2 557,00	 	 	
2.4	KNNR 1/208/2 (3) [x4]
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu II, samochód 10-15·t - dopłata za dalsze 4 km dowozu gruntu z dokopu,	m3	2 557,00	 	 	
2.5	KNNR 1/402/1 (1)
Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami, grunt kategorii II,	m3	3 081,00	 	 	
2.6	KNNR 1/503/3
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kat. gruntu III,	m2	1 278,00	 	 	
2.7	KNNR 1/503/5
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu II,	m2	3 614,00	 	 	
 	Razem element 2:	 	 	 	 	
3.	03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8	 	 	 	 	
3.1	KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe,	szt	3,00	 	 	
3.2	KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe,	szt	4,00	 	 	
3.3	KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne,	szt	4,00	 	 	
 	Razem element 3:	 	 	 	 	
4.	04.00.00 – PODBUDOWA kod CPV 45233000-9	 	 	 	 	
4.1	KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV,	m2	1 798,00	 	 	
4.2	KNNR 6/104/1 (1) [x1,5]
Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki żwirowo-piaskowej (mechaniczne zagęszczenie),  grubość po zagęszczeniu 15·cm, walec wibracyjny,	m2	1 798,00	 	 	
4.3	KNNR 6/111/2 (1)
Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=1,5-2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm, mieszanka kruszywa i cementu z betoniarki,	m2	1 798,00	 	 	
4.4	KNNR 6/113/2
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grub. warstwy po zagęszczeniu 20·cm, 	m2	1 603,00	 	 	
4.5	KNNR 6/1005/4
Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomocniczej z kruszywa jw.,	m2	1 603,00	 	 	
4.6	KNNR 6/1005/7
Skropienie podbudowy pomocniczej jw., emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2 po odparowaniu, 	m2	1 603,00	 	 	
4.7	KNNR 6/110/3 (3) [x1,25]
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/25 dla ruchu kategorii  KR 4 - grubość po zagęszczeniu 10 cm,	m2	1 603,00	 	 	
4.8	KNNR 6/109/3 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego B-10 - grubość po zagęszczeniu 20 cm - na pierścieniu najazdowym ronda,	m2	465,00	 	 	
4.9	KNNR 6/1005/6
Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 	m2	1 293,00	 	 	
4.10	KNNR 6/1005/7
Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,15 kg/m2 po odparowaniu,	m2	1 293,00	 	 	
4.11	KNNR 6/108/2
Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitum. betonem asfaltowym 0/20 dla ruchu kategorii KR-4 sposobem mechanicznym,	Mg	188,00	 	 	
 	Razem element 4:	 	 	 	 	
5.	05.00.00 - NAWIERZCHNIA
kod CPV 45233000-9	 	 	 	 	
5.1	KNNR 6/1005/6
Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego oraz warstwy wyrównawczej jw., przed wykonaniem warstwy wiążącej, 	m2	2 337,00	 	 	
5.2	KNNR 6/1005/7
Skropienie podbudowy zasadniczej jw., oraz warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,15 kg/m2 po odparowaniu, 	m2	2 337,00	 	 	
5.3	KNNR 6/308/3 (2) [x1,33]
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 dla ruchu kategorii KR 4 - grub. po zagęszczeniu 8 cm,	m2	2 337,00	 	 	
5.4	KNNR 6/1005/6
Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej jw.,	m2	2 337,00	 	 	
5.5	KNNR 6/1005/7
Skropienie warstwy wiążącej jw., emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,15 kg/m2 po odparowaniu,	m2	2 337,00	 	 	
5.6	KNNR 6/309/2 (2) [x1,25]
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 dla ruchu kategorii KR 4 - grub. po zagęszczeniu 5 cm,	m2	2 337,00	 	 	
5.7	KNNR 6/302/3
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, rzędowej, typu Rz-n 18x18 cm wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 grubości 5 cm,	m2	417,00	 	 	
 	Razem element 5:	 	 	 	 	
6.	06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45100000-8	 	 	 	 	
6.1	KNNR 1/507/1
Humusowanie z obsianiem skarp, humus grub. 5·cm - łączna grubość warstwy humusu 15 cm,	m2	2 843,00	 	 	
6.2	KNNR 1/507/2 [x10]
Humusowanie z obsianiem skarp, dodatek za każdy następny 1·cm humusu ponad 5 cm,	m2	2 843,00	 	 	
6.3	KNNR 1/206/4 (4)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii II, spycharka 74·kW, samochód 5-10·t - odwóz nadmiaru humusu na odkład,	m3	75,00	 	 	
6.4	KNNR 1/208/2 (3)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu II, samochód 10-15·t – dopłata za dalsze 4 km odwozu,	m3	75,00	 	 	
 	Razem element 6:	 	 	 	 	
7.	07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233280-5	 	
7.1	KNNR 6/702/1 (2)
Ustawienie słupków z rur stalowych Fi·70·mm dla znaków drogowych,	szt	24,00	 	 	
7.2	KNNR 6/702/5
Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych o pow. tarczy ponad 0,3·m2 do gotowych słupków,	szt	39,00	 	 	
7.3	KNNR 6/702/7
Przymocowanie tablic kierunkowych odblaskowych o powierzchni tablic ponad 4,5·m2 wraz z ustawieniem konstrukcji wsporczych,	szt	3,00	 	 	
7.4	KNNR 6/705/2
Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi, linie ciągłe, malowanie mechaniczne,	m2	19,00	 	 	
7.5	KNNR 6/705/3
Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi, linie przerywane, malowanie mechaniczne,	m2	11,00	 	 	
7.6	KNNR 6/705/6
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne,	m2	114,00	 	 	
7.7	KNNR 6/705/7
Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne,	m2	9,00	 	 	
 	Razem element 7:	 	 	 	 	
8.	08.00.00 - ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0	 	 	 	 	
8.1	KNNR 6/403/4
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem o powierzchni przekroju 0,35x0,15+0,15x0,20=0,0825 m2 z betonu B-20 i podsypce cementowo-piaskowej,	m	577,00	 	 	
8.2	KNNR 6/403/6
Ustawienie krawężników granitowych ulicznych 20x35 cm na ławie betonowej z oporem o powierzchni przekroju 0,35x0,15+0,15x0,25=0,0900 m2/mb z betonu B-20 i podsypce cementowo-piaskowej,	m	107,00	 	 	
8.3	KNNR 6/404/3
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,	m	671,00	 	 	
 	KNR 231/402/4
Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża jw., o pow. przekroju 0,0300m2 z betonu B-20,	m3	20,13	 	 	
8.4	KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV,	m2	1 928,00	 	 	
8.5	KNNR 6/106/4 (1)
Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 5·cm - pod chodnik i ścieżkę rowerową,	m2	1 794,00	 	 	
8.6	KNNR 6/113/6
Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 
- pod chodnik i ścieżkę rowerową,	m2	1 794,00	 	 	
8.7	KNNR 6/502/3 (1)
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej grubości 8·cm, typu BEHATON na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - w tym 10% kostka kolorowa (pasek), 	m2	1 010,00	 	 	
8.8	KNNR 6/502/3 (1)
Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej, betonowej, bezfazowej grubości 8·cm, typu BEHATON na podsypce cementowo-piaskowej 
grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - w tym 5% kostka kolorowa (pasek), 	m2	784,00	 	 	
 	Razem element 8:	 	 	 	 	
9.	10.00.00 - INNE ROBOTY kod CPV 45233000-0	 	 	 	 	
9.1	Kalkulacja indywidualna
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, wykonanie i demontaż oznakowania oraz wykonanie i rozbiórka ewentualnych objazdów,	kpl	1,00	 	 	
 	Razem element 9:	 	 	 	 	
 	Razem wartość robót netto:	zł	 	 	 	
 	Podatek VAT …%	zł	 	 	 	
 	Razem wartość robót brutto:	zł	 	 	 	

KOSZTORYS - KANALIZACJA DESZCZOWA	
Lp.	Podstawa wyceny - Opis robót	Jedn.	Ilość
jedn.	Cena 
jedn.	Wartość
robót	
1	2	3	4	5	6	
1.	01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8	 	 	 	 	
1.1	KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym,	km	0,111	 	 	
 	Razem element 1:	 	 	 	 	
2.	02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45110000-1	 	 	 	 	
2.1	KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III - 80%, 282,00*0,80=225,60 m3	m3	225,60	 	 	
2.2	KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kat. gruntu III - 20%, 282,00*0,20=56,40 m3	m3	56,40	 	 	
2.3	KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III, 282,00-59,00=223,00 m3	m3	223,00	 	 	
2.4	KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt 
kategorii III, spycharka 55·kW - odwóz nadmiaru urobku,	m3	59,00	 	 	
2.5	KNNR 1/208/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu III, samochód 5-10·t,	m3	59,00	 	 	
 	Razem element 2:	 	 	 	 	
3.	03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8	 	 	 	 	
3.1	KNNR 4/1413/8
Wykonanie podstawy studni rewizyjnej z betonu B-30 grubości 20 cm, 	m3	1,00	 	 	
3.2	KNNR 4/1413/1 (2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym,	szt	2,00	 	 	
3.3	KNNR 4/1413/2
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, potrącenie za każde 0,5·m różnicy głębokości	0.5m	-4,00	 	 	
3.4	KNNR 4/1410/3
Wykonanie podłoża pod studzienki ściekowe uliczne, grubości 15 cm z betonu B-30,	m3	0,50	 	 	
3.5	KNNR 4/1424/2
Studzienki ściekowe uliczne, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu,	szt	8,00	 	 	
3.6	KNNR 4/1411/4 [x2]
Podłoże i zasypka pod kanał Fi·315·mm z pospółki grubość 25·cm - łącznie 50 cm,	m3	12,00	 	 	
3.7	KNNR 4/1308/5
Kanały z rur typu PVC Fi·315/9,2·mm klasy S, łączone na wcisk z pierścieniową uszczelką gumową,	mb	24,00	 	 	
3.8	KNNR 4/1411/3 [x2]
Podłoże i zasypka pod przykanaliki Fi·200·mm z pospółki grubość 20·cm - łącznie 40 cm,	m3	35,00	 	 	
3.9	KNNR 4/1308/3
Przykanaliki z rur typu PVC Fi·200/5,9·mm klasy S, łączone na wcisk z pierścieniową uszczelką gumową,	mb	87,00	 	 	
3.10	KNNR 6/602/1
Wykonanie obudowy wylotu przykanalika z betonu B-30 wg KPED 01.20,	szt	1,00	 	 	
 	Razem element 3:	 	 	 	 	
4.	10.00.00 - INNE ROBOTY kod CPV 45233000-0	 	 	 	 	
4.1	Kalkulacja indywidualna
Wykonanie obudowy (zabezpieczenia) gazociągu PE dn 400 mm z elementów prefabrykowanych, żelbetowych wraz z robotami ziemnymi,	mb	17,00	 	 	
 	Razem element 4:	 	 	 	 	
 	Razem wartość robót netto:	zł	 	 	 	
 	Podatek VAT …%	zł	 	 	 	
 	Razem wartość robót brutto:	zł	 	 	 	

KOSZTORYS  - ROBOTY SANITARNE - WODOCIĄG	
Lp.	Podstawa wyceny - Opis robót	Jedn.	Ilość
jedn.	Cena 
jedn.	Wartość
robót	
1	2	3	4	5	6	
1	Sieć wodociągowa - przebudowa wodociągu	 	 	 	 	
1.1	KNRW 201/113/3  
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym,	km	0,179	 	 	
1.2	KNRW 201/203/6                                                               
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kat. III,	m3	112,00	 	 	
1.3	KNRW 201/212/6                                                               
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III,	m3	304,00	 	 	
1.4	KNRW 201/310/2 (1)                                                            
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m,	m3	76,00	 	 	
1.5	KNRW 201/222/2 (1)                                                            
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odl. 10·m, grunt kat. III, spycharka 75KM,	m3	304,00	 	 	
1.6	KNRW 201/312/2 (1)                                                            
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m,	m3	76,00	 	 	
1.7	KNRW 201/314/7 [x0,4]                                                              
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie ażurowe, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kat. III-IV,	m2	716,00	 	 	
1.8	KNRW 218/308/2                                                              
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 80/120, do 20·m, rurami Dn·800-1000·mm, grunt kategorii III-IV,	m	12,00	 	 	
1.9	KNRW 218/501/2                                                               
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm,	m2	224,00	 	 	
1.10	KNRW 218/501/4                                                               
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm,	m2	224,00	 	 	
1.11	KNRW 218/109/15(1)                                                              
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·400·mm,	m	179,00	 	 	
1.12	KNRW 219/120/9                                                               
Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn·700 mm,	m	12,00	 	 	
1.13	KNRW 219/122/9                                                              
Uszczelnianie końców rury ochronnej, rury ochronne Dn·700 mm,	szt.	2,00	 	 	
1.14	KNRW 218/110/15 (2)                                                              
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 400·mm, z agregatem,	złą-
cze	40,00	 	 	
1.15	KNRW 218/110/20 (2)                                                             
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 710·mm, z agregatem,	złą-
cze	2,00	 	 	
1.16	KNRW 218/212/8                                                               
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi·400·mm,	kpl.	4,00	 	 	
1.17	KNRW 218/114/9                                                              
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·400·mm - trójnik,	szt.	4,00	 	 	
1.18	KNRW 218/114/9                                                              
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·400·mm - ŁKR,	szt.	4,00	 	 	
1.19	KNRW 218/114/9                                                               
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·400·mm - dekiel,	szt.	4,00	 	 	
1.20	KNRW 218/112/6 (1)                                                           
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi·400·mm, PE,	szt.	4,00	 	 	
1.21	KNRW 218/112/6 (1)                                                           
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - kolana,	szt.	4,00	 	 	
1.22	KNRW 219/102/1 [x2]                                                               
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,	m	179,00	 	 	
1.23	KNRW 218/704/6                                                               
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·400-450·mm,	próba	2,00	 	 	
1.24	KNRW 218/707/4                                                               
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·400·mm,	szt.	2,00	 	 	
1.25	KNRW 218/708/4                                                               
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·400·mm,	szt.	2,00	 	 	
1.26	KNRW 218/508/1                                                               
Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe,	m3	1,50	 	 	
1.27	KNRW 510/303/2                                                               
Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm,	m	12,00	 	 	
1.28	Norma indywidualna
Badanie wody przez Sanepid,	kpl.	2,00	 	 	
1.29	Norma indywidualna
Opłaty administracyjne za za wpięcie do sieci,	kpl.	1,00	 	 	
 	Razem element 1:	 	 	 	 	
2	Demontaż istniejących komór	 	 	 	 	
2.1	KNRW 405/410/1                                                               
Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych, kręgi betonowe o średnicy 80·mm,	m	2,00	 	 	
2.2	KNRW 404/305/2                                                               
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm, (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m3	5,00	 	 	
2.3	KNRW 201/230/1 (1)                                                           
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM),   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m3	37,00	 	 	
2.4	KNRW 201/236/1                                                               
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-III,   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m3	37,00	 	 	
 	Razem element 2:	 	 	 	 	
 	Razem wartość robót netto:	 	zł	 	 	
 	Podatek VAT …%	 	zł	 	 	
 	Razem wartość robót brutto:	 	zł	 	 	

KOSZTORYS  - ROBOTY ELEKTRYCZNE - ZABEZPIECZENIA	
Lp.	Podstawa wyceny - Opis robót	Jedn.	Ilość
jedn.	Cena 
jedn.	Wartość
robót	
1	2	3	4	5	6	
1	Linia kablowa 6kV "Latoszyn - Dębica 2"	 	 	 	 	
1.1	KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	24,80	 	 	
1.2	KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych SRS 160·mm,	m	12,00	 	 	
1.3	KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m,	m	98,00	 	 	
1.4	KNNR 5/707/6 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 9,0·kg/m, przykrycie folią,	m	49,00	 	 	
1.5	KNNR 5/713/5
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 9,0·kg/m,	m	13,00	 	 	
1.6	Kalkulacja indywidualna
Dostawa kabla HAKnFtA 8,7/15kV 3x120mm2,	m	69,00	 	 	
1.7	KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	24,80	 	 	
1.8	KNR 510/506/6
Montaż w rowach muf przelotowych żeliwnych z wkładką ołowianą na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, z żyłami Al, kabel do 20·kV, do 95·mm2, (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt.	2,00	 	 	
1.9	KNNR 5/1302/1
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel Sn,	odc.	1,00	 	 	
1.10	Kalkulacja indywidualna
Koszt dopuszczenia,	kpl.	1,00	 	 	
 	Razem element 1:	 	 	 	 	
2	Linia kablowa 6kV "Latoszyn - K2087"	 	 	 	 	
2.1	KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	25,60	 	 	
2.2	KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych SRS 160·mm,	m	12,00	 	 	
2.3	KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m,	m	102,00	 	 	
2.4	KNNR 5/707/3 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0·kg/m, przykrycie folią,	m	153,00	 	 	
2.5	KNNR 5/713/3
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m,	m	39,00	 	 	
2.6	Kalkulacja indywidualna
Dostawa kabla XRUHAKXS 15kV 1x240/50 mm2,	m	213,00	 	 	
2.7	KNNR 5/702/2 
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	25,60	 	 	
2.8	KNR 510/512/6
Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych 1-żyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami Al, kabel do 20·kV, do 240·mm2, (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt.	6,00	 	 	
2.9	KNNR 5/1302/1
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel Sn,	odc.	1,00	 	 	
2.10	Kalkulacja indywidualna
Koszt dopuszczenia,	kpl.	1,00	 	 	
 	Razem element 2:	 	 	 	 	
3	Linia kablowa 15kV "Latoszyn - Szpital 2"	 	 	 	 	
3.1	KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	24,80	 	 	
3.2	KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych SRS 160·mm,	m	12,00	 	 	
3.3	KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m,	m	98,00	 	 	
3.4	KNNR 5/707/3 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0·kg/m, przykrycie folią,	m	147,00	 	 	
3.5	KNNR 5/713/3
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m,	m	39,00	 	 	
3.6	Kalkulacja indywidualna
Dostawa kabla XRUHAKXS 15kV 1x240/50 mm2,	m	207,00	 	 	
3.7	KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	24,80	 	 	
3.8	KNR 510/512/6
Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych 1-żyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami Al, kabel do 20·kV, do 240·mm2, (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt.	6,00	 	 	
3.9	KNNR 5/1302/1
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel Sn,	odc.	1,00	 	 	
3.10	Kalkulacja indywidualna
Koszt dopuszczenia,	kpl.	1,00	 	 	
 	Razem element 3:	 	 	 	 	
4	Linia kablowa 15kV "Latoszyn - Dębica 3"	 	 	 	 	
4.1	KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	31,20	 	 	
4.2	KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych SRS 160·mm,	m	12,00	 	 	
4.3	KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych A 160·mm,	m	8,00	 	 	
4.4	KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m,	m	114,00	 	 	
4.5	KNNR 5/707/6 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 9,0·kg/m, przykrycie folią,	m	57,00	 	 	
4.6	KNNR 5/713/5
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 9,0·kg/m,	m	21,00	 	 	
4.7	Kalkulacja indywidualna
Dostawa kabla HAKnFtA 8,7/15kV 3x120mm2,	m	86,00	 	 	
4.8	KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III,	m3	31,20	 	 	
4.9	KNR 510/506/6
Montaż w rowach muf przelotowych żeliwnych z wkładką ołowianą na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, z żyłami Al, kabel do 20·kV, do 95·mm2, (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt.	2,00	 	 	
4.10	KNNR 5/1302/1
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel Sn,	odc.	1,00	 	 	
4.11	Kalkulacja indywidualna
Koszt dopuszczenia,	kpl.	1,00	 	 	
 	Razem element 4:	 	 	 	 	
5	Prace demontażowe	 	 	 	 	
5.1	KNNR 9/202/8
Demontaż istniejącej szafki oświetlenia ulicznego,	szt.	1,00	 	 	
5.2	KNNR 9/1005/3
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika,	kpl.	7,00	 	 	
5.3	KNNR 9/1001/8
Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 300·kg,	słup	7,00	 	 	
5.4	KNNR 9/1006/6
Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż tabliczki bezpiecznikowej,	szt.	7,00	 	 	
5.5	KNNR 5/701/5
Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kat. III-IV,	m3	19,60	 	 	
5.6	KNNR 5/707/2 (1) [x0,6]
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią - demontaż kabla,	m	70,00	 	 	
5.7	KNNR 5/702/1
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II,	m3	19,60	 	 	
 	Razem element 5:	 	 	 	 	
 	Razem wartość robót netto:	zł	 	 	 	
 	Podatek VAT ….%	zł	 	 	 	
 	Razem wartość robót brutto:	zł	 	 	 	

KOSZTORYS - ROBOTY ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE	
Lp.	Podstawa wyceny - Opis robót	Jedn.	Ilość
jedn.	Cena 
jedn.	Wartość
robót	
1	2	3	4	5	6	
1	Budowa oświetlenia drogowego	 	 	 	 	
1.1	KNNR 5/1001/2 (1)
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy, 9m,	szt.	6,00	 	 	
1.2	KNNR 5/1001/1 (1)
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy, 6m,	szt.	1,00	 	 	
1.3	KNNR 5/1001/3 (1)
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480·kg, stalowy - maszt o wys. 9m,	szt.	1,00	 	 	
1.4	KNNR 5/1002/2
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - wysięgnik jednoramienny,	szt.	6,00	 	 	
1.5	KNNR 5/1002/1
Montaż głowicy do słupa 6m,	szt.	1,00	 	 	
1.6	KNNR 5/1002/2
Montaż głowicy 4-ram. do masztu 9m,	szt.	1,00	 	 	
1.7	KNNR 5/1003/3 (1)
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe,	kpl.	7,00	 	 	
1.8	KNNR 5/1003/2 (1)
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7·m, przewody kabelkowe,	kpl.	1,00	 	 	
1.9	Kalkulacja indywidualna
Dostawa przewodu YDY 3x2,5 mm2,	m  	141,00	 	 	
1.10	KNNR 5/1004/2
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa sodowa 150W,	szt.	11,00	 	 	
1.11	KNNR 5/701/5
Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kat. III-IV,	m3	127,04	 	 	
1.12	KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych A 110·mm,	m	71,00	 	 	
1.13	KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych SRS 110,	m	111,00	 	 	
1.14	KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych KR 110,	m	40,00	 	 	
1.15	KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m,	m	350,00	 	 	
1.16	KNNR 5/707/2 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią,	m	175,00	 	 	
1.17	KNNR 5/713/2
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m,	m	222,00	 	 	
1.18	KNNR 5/713/2
Wprowadzenie kabli do słupów oświetleniowych, kabel do 1,0·kg/m,	m	78,00	 	 	
1.19	Kalkulacja indywidualna
Dostawa kabla YAKY 4x35mm2,	m	494,00	 	 	
1.20	KNNR 5/907/6
Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 25x4 mm2,	m	421,00	 	 	
1.21	KNNR 5/702/1
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II,	m3	127,04	 	 	
1.22	KNR 510/603/7
Obróbka na sucho kabli  do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50·mm2, (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt.	16,00	 	 	
1.23	KNR 510/408/6
Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach  energetycznych z żyłami Al, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1·kV, kabel wielożyłowy, do 70·mm2,
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt.	2,00	 	 	
1.24	KNP 1813/1327/2
Linie kablowe do 1kV, linia kablowa 4-żyłowa,	odc.	8,00	 	 	
1.25	KNP 1813/1346/12
Pomiar rezystancji uziemienia słupa oświetleniowego,	szt.	8,00	 	 	
1.26	KNNR 5/405/3
Montaż kompletnej szafki ZZP,	szt.	1,00	 	 	
1.27	KNNR 5/405/4
Montaż kompletnej szafy SO 1,	szt.	1,00	 	 	
 	Razem element 1:	 	 	 	 	
 	Razem wartość robót netto:	zł	 	 	 	
 	Podatek VAT …%	zł	 	 	 	
 	Razem wartość robót brutto:	zł	 	 	 	

KOSZTORYS - ROBOTY TELETECHNICZNE - TP S.A. 	
UWAGA! Kable i osprzęt niezbędny do montażu wszystkich kabli zabezpieczy 
i przekaże Zamawiający - wykaz materiałów w załączniku nr 1	
Lp.	Podstawa wyceny - Opis robót	Jedn.	Ilość
jedn.	Cena 
jedn.	Wartość
robót	
1	2	3	4	5	6	
1.	ROBOTY TELETECHNICZNE TP S.A. - PRZEBUDOWA ŚWIATŁOWODÓW	 	
1.1	TPSA 39/202/4
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 4xFi·32·mm,	mb	169,00	 	 	
1.2	TPSA 39/204/1
Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane,	szt.	8,00	 	 	
1.3	TPSA 39/206/1
Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi·32·mm,	odc.	2,00	 	 	
1.4	TPSA 39/601/1
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód,	złą-
cze	2,00	 	 	
1.5	TPSA 39/601/2
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód,	złą-
cze	46,00	 	 	
1.6	TPSA 39/610/1
Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych, (dodatkowe nakłady na 1 kabel odgałęźny do tabl. 0608),	złą-
cze	1,00	 	 	
1.7	TPSA 39/610/2
Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych, (dodatkowe nakłady na 1 kabel odgałęźny do tabl. 0609),	złą-
cze	23,00	 	 	
1.8	TPSA 39/607/3
Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica stojakowa, jeden spajany światłowód,	złą-
cze	1,00	 	 	
1.9	TPSA 39/607/4
Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica stojakowa, dodatek za każdy następny spajany światłowód,	złą-
cze	23,00	 	 	
1.10	TPSA 39/613/3
Montaż skrzynek zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni,	szt.	3,00	 	 	
1.11	TPSA 39/503/1
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - kabel OKP 57056,	km	1,012	 	 	
1.12	TPSA 39/503/1
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - kabel OKD 603B,	km	1,350	 	 	
1.13	TPSA 39/901/7
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód,	odc.	2,00	 	 	
1.14	TPSA 39/901/8
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód,	odc.	46,00	 	 	
1.15	TPSA 39/902/1
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód,	odc.	2,00	 	 	
1.16	TPSA 39/902/2
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód,	odc.	46,00	 	 	
1.17	KNR 501/608/1
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm,	mb	2 362,00	 	 	
1.18	TPSA 39/207/5
Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, otwór z 4 rurami/kablami,	otwór	140,00	 	 	
 	Razem element 1:	 	 	 	 	
2	ROBOTY TELETECHNICZNE TP S.A. - PRZEBUDOWA KANALIZACJI I KABLI MIEDZIANYCH	
2.1	TPSA 40/301/7
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV,	szt.	5,00	 	 	
2.2	TPSA 40/103/5
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE Fi·110/6,3 mm w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie,	mb	149,00	 	 	
2.3	TPSA 39/104/5 (1) [x4]
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kat. gruntu III, przepust do 30·m, rury HDPE Fi·160·mm, nakłady podstawowe (na 1·m),	mb	15,00	 	 	
2.4	KNR 501/203/4
Budowa obiektów podziemnych z rur osłonowych A 160 PS AROT pod drogami i ulicami w gruncie kategorii IV, warstwy X otwory/blok = 1x4, suma otworów: 4,	mb	4,00	 	 	
2.5	KNR 501/602/3
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla 50-70·mm, kabel XzTKMXpw 250x4x0,6	mb	166,00	 	 	
2.6	KNR 501/602/6
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla 30-50·mm, kabel XzTKMXpw 200x4x0,6	mb	166,00	 	 	
2.7	KNR 501/602/6
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla 30-50·mm, kabel XzTKMXpw 50x4x0,8	mb	166,00	 	 	
2.8	KNR 501/602/5
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla do 30·mm, kabel XzTKMXpw 15x4x0,5	mb	87,00	 	 	
2.9	TPSA 40/718/10
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 500 parach,	złą-
cze	2,00	 	 	
2.10	TPSA 40/718/9
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 400 parach,	złą-
cze	2,00	 	 	
2.11	TPSA 40/718/6
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach,	złą-
cze	2,00	 	 	
2.12	TPSA 40/718/3
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach,	złą-
cze	2,00	 	 	
2.13	TPSA 40/723/10
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 500 parach,	złą-
cze	2,00	 	 	
2.14	TPSA 40/723/9
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 400 parach,	złą-
cze	2,00	 	 	
2.15	TPSA 40/723/6
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach,	złą-
cze	2,00	 	 	
2.16	TPSA 40/723/3
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach,	złą-
cze	2,00	 	 	
2.17	KNR 501/1310/13
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·500,	odc.	1,00	 	 	
2.18	KNR 501/1310/12
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·400,	odc.	1,00	 	 	
2.19	KNR 501/1310/9
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100,	odc.	1,00	 	 	
2.20	KNR 501/1310/3
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30,	odc.	1,00	 	 	
2.21	KNR 501/503/2
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2,	szt.	7,00	 	 	
2.22	KNR 501/118/4
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii IV, warstwy X otwory/blok = 1x4, suma otworów: 4,	mb	143,00	 	 	
2.23	KNR 501/608/6
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·50·mm,	mb	143,00	 	 	
2.24	KNR 501/608/6
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·50·mm,	mb	143,00	 	 	
2.25	KNR 501/608/5
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm,	mb	143,00	 	 	
2.26	KNR 501/608/5
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm,	mb	87,00	 	 	
 	Razem element 2:	 	 	 	 	
 	Razem wartość robót netto:	zł	 	 	 	
 	Podatek VAT …%	zł	 	 	 	
 	Razem wartość robót brutto:	zł	 	 	 	
ROBOTY TELETECHNICZNE - TP SA	
Wykaz materiałów dostarczanych przez Zamawiającego	
 	
 	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Uwagi	
1	2	3	4	5	
 	Przebudowa światłowodów	 	 	 	
TP	Z-XOTKtsd24jm (2x12jm). Typ światłowodu-J2D. Ilość włókien 
jednomodowych - 24	m	1 390,50	 	
TP	Skrzynka zapasu kabla 20-50m	szt.	3,00	 	
TP	Kopułowa osłona złączowa o długości 420 mm, 4 porty okrągłe i 1 port owalny (w zestawie osłony uszczelnienie portu owalnego)	szt.	2,00	 	
TP	Metalowy uchwyt do montowania osłony typu A lub B na ścianie + osprzęt	szt.	2,00	 	
TP	Osłonka spawu 45mm	szt.	48,00	 	
TP	Osłonka spawu 45mm	szt.	24,00	 	
TP	Pigtail SC/APC długość 5m, kabel 2,4mm	szt.	1,00	 	
TP	Pigtail SC/APC długość 5m, kabel 2,4mm	szt.	23,00	 	
TP	Uszczelnienie typu CABLELOK na 1 kabel o średnicy (15,5 - 22,0) mm	szt.	1,00	 	
TP	Uszczelnienie typu CABLELOK na 1 kabel o średnicy (20,5 - 23,5) mm	szt.	1,00	 	
 	Przebudowa kabli miedzianych	 	 	 	
TP	Kabel, XzTKMXpw200x4x0,6, telekomunikacyjny, miejscowy, 200-czwórkowy, średnica 0.6mm	m	175,00	 	
TP	Kabel, XzTKMXpw250x4x0,6, telekomunikacyjny, miejscowy, 250-czwórkowy, średnica 0.6mm	m	175,00	 	
TP	Kabel, XzTKMXpw50x4x0,8, telekomunikacyjny, miejscowy, 50-czwórkowy, średnica 0.8mm	m	175,00	 	
TP	Kabel, XzTKMXpw15x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 15-czwórkowy, średnica 0.5mm	m	93,00	 	
TP	9708-10, Moduł 10 parowy, odgałęźny, mostkowy	szt.	2,00	 	
TP	Osłona termokurczliwa, 43/8-150	szt.	2,00	 	
TP	9708-10, Moduł 10 parowy, odgałęźny, mostkowy	szt.	4,00	 	
TP	9705-10 DPM, Moduł nakładany, 10 parowy, mostkowy, nieżelowany	szt.	60,00	 	
TP	Osłona termokurczliwa, 125/30-460	szt.	2,00	 	
TP	Osłona termokurczliwa, 200/50-500	szt.	4,00	 	
TP	9705-10 DPM, Moduł nakładany, 10 parowy, mostkowy, nieżelowany	szt.	140,00	 	
TP	UB2A, Łącznik jednożyłowy, odgałęźny, mostkowy, 1000 sztuk w opakowaniu	opak.	4,00	 	

KOSZTORYS  - ROBOTY TELETECHNICZNE - MULTIMEDIA POLSKA S.A.	
Lp.	Podstawa wyceny - Opis robót	Jedn.	Ilość
jedn.	Cena 
jedn.	Wartość
robót	
1	2	3	4	5	6	
1.	PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ	 	 	 	 	
1.1	KNR 501/106/2
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2,	mb	15,00	 	 	
1.2	KNR 501/401/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kat. III,	szt.	2,00	 	 	
1.3	TPSA 40/322/1
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka,	szt.	2,00	 	 	
1.4	KNR 501/402/2 [x0,5]
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych, SK-2, grunt kat. III - p.a. demontaż studni,	szt.	1,00	 	 	
 	Razem element 1:	 	 	 	 	
 	Razem wartość robót netto:	zł	 	 	 	
 	Podatek VAT …%	zł	 	 	 	
 	Razem wartość robót brutto:	zł	 	 	 	

W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :