Budowa Małej Obwodnicy Północnej miasta Dębica – etap II, obejmujący remont ul. Kwiatkowskiego
oraz budowę ul. Północnej wraz z przepustem	
		Kanalizacja deszczowa - przedmiar zamienny				
						
Nr	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	
 Kosztorys	 Kan. deszczowa ul. Północna 	
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	 	 	 	
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,264	1	
2	Element	ROBOTY ZIEMNE	 	 	 	
2.1	KNNR 1/210/3 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV	m3	1869,60	1	
2.2	KNNR 1/308/7	Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 9,0·m, kategoria gruntu I-II	m3	436,96	1	
2.3	KNNR 1/214/2 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV	m3	2214,80	1	
3	Element	STUDNIE REWIZYJNE O ŚREDNICY 1000 MM	 	 	 	
3.1	KSNR 4/1301/3	Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20·cm	m2	9,93	1	
3.2	KSNR 4/1406/1	Deskowanie ław fundamentowych	m2	8,72	1	
3.3	KSNR 4/1408/1	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe	m3	4,52	1	
3.4	KSNR 4/1412/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1000·mm, głębokość 3.0·m, bez żurawia - studnie o gł.1,5 m	szt	4	1	
3.5	KSNR 4/1412/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1000·mm, głębokość 3.0·m, bez żurawia - studnie o gł. 2,0 m	szt	4	1	
3.6	KSNR 4/1412/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1000·mm, głębokość 3.0·m, bez żurawia - studnia o gł. 3,0 m	szt	1	1	
3.7	KSNR 4/1412/2 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1000·mm, dodatek za każde 0.5·m różnicy głębokości, bez żurawia - studnie o gł. 1,5 m	0.5 m	4	-3	
3.8	KSNR 4/1412/2 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1000·mm, dodatek za każde 0.5·m różnicy głębokości, bez żurawia - studnie o gł. 2,0 m	0.5 m	4	-2	
4	Element	STUDNIE REWIZYJNE O ŚREDNICY 1500 MM	 	 	 	
4.1	KSNR 4/1301/3	Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20·cm	m2	22,80	1	
4.2	KSNR 4/1406/1	Deskowanie ław fundamentowych	m2	10,36	1	
4.3	KSNR 4/1408/1	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe	m3	5,7	1	
4.4	KSNR 4/1412/5 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1500·mm, głębokość 3.0·m, bez żurawia - studnie o gł. 1,0 m	szt	2	1	
4.5	KSNR 4/1412/5 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1500·mm, głębokość 3.0·m, bez żurawia - studnie o gł. 1,5	szt	4	1	
4.6	KSNR 4/1412/6 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1500·mm, dodatek za każde 0.5·m różnicy głębokości, bez żurawia - studnie o gł. 1,0	0.5 m	2	-4	
4.7	KSNR 4/1412/6 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1500·mm, dodatek za każde 0.5·m różnicy głębokości, bez żurawia	0.5 m	4	-3	
5	Element	KOLEKTOR Z RUR ŻELBETOWYCH O ŚREDNICY 300-400 MM	 	 	 	
5.1	KSNR 4/1301/3	Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20·cm	m2	68,00	1	
5.2	KSNR 4/1310/3 (1)	Rurociągi z rur z betonu żwirowego typu "Wipro" uszczelnianych uszczelką gumową, Fi 300·mm, bez możliwości bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu	m	215,00	1	
5.3	KSNR 4/1310/4 (1)	Rurociągi z rur z betonu żwirowego typu "Wipro" uszczelnianych uszczelką gumową, Fi 400·mm, bez możliwości bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu	m	11	1	
6	Element	KOLEKTOR Z RUR ŻELBETOWYCH O ŚREDNICY 600 MM	 	 	 	
6.1	KSNR 4/1301/3	Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20·cm	m2	18,75	1	
6.2	KSNR 4/1310/6 (1)	Rurociągi z rur z betonu żwirowego typu "Wipro" uszczelnianych uszczelką gumową, Fi 600·mm, bez możliwości bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu	m	37,5	1	
7	Element	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH	 	 	 	
7.1	KSNR 4/1301/1	Podłoża z materiałów sypkich, grubość 10·cm	m2	13,25	1	
7.2	KSNR 4/1304/3	Podłoża betonowe, grubość 15·cm	m2	13,25	1	
7.3	KSNR 4/1417/2	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna betonowa, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu	kpl	30,00	1	
8	Element	PRZYKANALIKI	 	 	 	
8.1	KSNR 4/1006/5	Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe, Fi·225·mm	m	257,00	1