Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY

Na: „Budowę ronda u zbiegu ulic Nosala, Chopina i Ligęzów oraz nowoprojektowanej drogi w kierunku zachodnim  
w Dębicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                               	BZP.341-26/10	

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 						

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

3. 	OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Imię i nazwisko		
Adres		
Nr telefonu		
Nr faksu		
Adres e-mail		

4. 	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1)	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)	gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
3)	cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN] 
     			słownie: ................................................................................. [PLN]
     plus należny podatek VAT w wysokości …........% 
     tj.  .......................................................................................... [PLN]
     			(słownie: ……………………………………………………….… [PLN]
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN]
    			 (słownie: ……………………………………………................. [PLN]
4)	
5)	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
6)	zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 30.11.2010r.
7)	zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia
8)	akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury
9)	akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
10)	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
11)	składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]
12)	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
13)	na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)	
		od	do	
a)					
b)					

14)	 Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
15)	Oferta została zabezpieczona wadium w postaci …………………………………, w wysokości ……………………
16)	[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]: 

l.p.	Nazwa części zamówienia 	
a)			
b)			

5.	Podpis(y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	
1)							
2)							
3)							

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-26/10	
	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica 
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n. 
Budowa ronda u zbiegu ulic Nosala, Chopina i Ligęzów w Dębicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
1.	posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub  czynności  objętych  niniejszym  zamówieniem,  jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.	 posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;
3.	 dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 
4.	 znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-26/10	
	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

l.p.	Zakres	Osoba przewidziana do wykonania zamówienia	
		Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Wykształcenie 	Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę	
1)		Kierownik budowy w specjalności drogowej					
2)		Kierownik robót w zakresie sieci sanitarnych					
3)		Kierownik robót w zakresie sieci gazowych					
4)		Kierownik robót w zakresie sieci elektrycznych					
5)		Kierownik robót w zakresie sieci teletechnicznych					
* Podać informacje nt. wykształcenia
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności                   od posiadanych uprawnień.

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i  data	

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i aktualne wpisy do IIB

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-26/10	
	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Budowa ronda u zbiegu ulic Nosala, Chopina i Ligęzów w Dębicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
oświadczam, że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć:

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci sanitarnych oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci gazowych oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci elektrycznych oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci teletechnicznych oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i  data	

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-26/10	

ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

L.p.

	Nazwa roboty	Wartość
Kontraktu w [PLN]*	Przedmiot roboty  wraz z krótkim jej opisem	Data wykonania	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy	Uwagi	
								
				początek (data)	zakończenie (data)				
1.									
2.									
3.									
* wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywana była roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	
BZP.341-26/10	

ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM, ŻE:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                     o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość
i  data	

					

					
Załącznik nr 7 – Wykaz cen
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-26/10	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

Budowa ronda u zbiegu ulic Nosala, Chopina i Ligęzów w Dębicy
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	
L.p.	Nazwa	netto	VAT	brutto	
1.	Roboty drogowe				
2.	Wodociąg				
3. 	Przebudowa nN i oświetlenia				
4.	Oświetlenie uliczne				
5.	Gazociąg				
6.	Teletechnika MULTIMEDIA				
7.	Teletechnika TP S.A.				
	Podsumowanie (do przeniesienia do druku oferty):				

UWAGA 
1.Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola wartościami zł. 
2.Dozwolona jest zmiana formatu, formy układu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementów zawartych w tabeli.

PODPIS:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

U M O W A Nr …..
O ROBOTY BUDOWLANE 

zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy Gminą Miasta Dębicy reprezentowaną przez: 
………………………………	- ………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym, a 
.....................................................................................................................................................
( nazwa podmiotu będącego wykonawcą )
.....................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ............................................................................................................................... 
reprezentowanym przez:
1.	......................................................
2.	......................................................
zwanym dalej Wykonawcą 

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o następującej treści:
 1
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BPZ.341-26/10, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Budowa ronda u zbiegu ulic Nosala, Chopina i Ligęzów oraz nowoprojektowanej drogi w kierunku zachodnim w Dębicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zakres rzeczowy do wykonania:
1.	Budowa ronda o średnicy zewnętrznej 35m.
2.	Budowa chodników i ścieżek rowerowych z betonowej kostki brukowej.
3.	Budowa zjazdów z betonowej kostki brukowej.
4.	Budowa kanalizacji deszczowej.
5.	Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia.
6.	Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci wodociągowych.
7.	Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Zamówienie obejmuje:  
A.      wykonanie  i  oddanie  przedmiotu  przetargu, zrealizowanego zgodnie  z  kosztorysem, projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
B.    inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
a.	obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, a przede wszystkim,
b.	przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie z projektem – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych.
c.	wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami, 
d.	informowania Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
e.	ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych, 
f.	ubezpieczenie placu budowy, 
g.	uporządkowanie placu budowy,
h.	zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 
i.	przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego,(w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku)
j.	opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic,
k.	wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem.
l.	przed tymczasową zmianą organizacji ruchu zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczyć powinni przedstawiciele Zamawiającego, zarządcy dróg przebudowywanych i sąsiadujących, przedstawiciele firm świadczących transport zbiorowy oraz przedstawiciele instytucji i firm, których siedziby znajdują się przy przebudowywanym skrzyżowaniu
m.	w przypadku konieczności, dla uzgodnienia projektu może zostać zwołane następne spotkanie.
n.	oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy,
o.	utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji.
p.	opracowanie instrukcji BIOZ
Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej
 	Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.). 
Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy dla całości zamówienia, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.
 2
Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień 30.11.2010r.
 3
1.	Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany, który określa przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i pozwoleniem na budowę. 
2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy
 4
Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

 5
Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:
…………………………………………………………………………………………..
 6
Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie:     ................................................................................................
		( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień)
 7
1.	Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r –Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.) obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
2.	Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
3.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
4.	Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
5.	Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.
6.	W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
7.	Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy.
 8
1.	Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy  i najpóźniej  w dniu rozpoczęcia robót zawrzeć  umowę  ubezpieczeniową .
2.	Wykonawca winien ubezpieczyć  się od odpowiedzialności w związku z wypadkami przemysłowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach i każdego pracownika Inwestora, a wynikających z tytułu wykonania robót.  Odpowiedzialność taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciała.
3.	Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi polisę  ubezpieczeniowa i dowód na regularnie opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.
4.	Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Inwestora przed  wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia majątku  czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników z związku z realizacją robót wynikających z niniejszej umowy.
 9
1.	Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
2.	Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
4.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 
 10
1.	Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:
-	netto:		............................ zł 
-	VAT (22%): 	 	.............................zł
-	brutto		.............................zł
słownie brutto: ...........................................................................................................................
2.	Ceny jednostkowe, danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.	Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie prowadzonej książki obmiarów robót wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie (zał. nr 1 do niniejszej umowy) w wyniku czego zostanie ustalona ostateczna wartość przedmiotu umowy, nie większa niż podana w pkt. 1.
 11
1.	Strony postanawiają, ze rozliczenie za przedmioty odbioru będzie się odbywało fakturami przejściowymi wystawionymi za okresy miesięczne i dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie.
2.	Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego.
3.	Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze na podstawie protokołu odbioru końcowego
4.	Rozliczenie końcowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedłoży w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.
5.	Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty dostarczenia.
 12
1.	Faktury wystawiane będą z terminem płatności 30 dni.
 13
1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego tj.: ……………………………………..zł w następującej formie: .........................
.................................................................................................................................................... .
2.	Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia, tj. ............................... zł
3.	Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysokość zabezpieczenia ulegnie zmianie z powodu zwiększenia się wartości robót - należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.
 14
Zabezpieczenie zabezpieczające zgodnie z umową wykonanie robót na kwotę ........................ zł zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag, pozostałe zabezpieczenia na kwotę ............................. zł zostaną zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi tj. 36 m. –cy (od daty odbioru końcowego (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag)
 15
1.	Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny ………………………….., jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu. 
2.	Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident. ..................................................
 16
1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:
1)	......................................................................................................................................................
(określić zakres rzeczowy i kwotę)
2)	......................................................................................................................................................
3)	......................................................................................................................................................
2.	Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.
1)   ............................................................................................................................................................
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)
2)	......................................................................................................................................................
3)	......................................................................................................................................................
Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.
3.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
4.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5.	Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiający żąda dostarczenia kopii projektów umów                          z podwykonawcami. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6.	Do zawarcia umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego        i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7.	Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
8.	Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru dotyczącego Podwykonawcy.
9.	Przy rozliczeniu miesięcznym, z każdą wystawioną fakturą, Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców j.w. potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających z poprzednio rozliczonego zakresu. 
 17
1.	Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50% wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych – niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50% kwoty podanej w 10 pkt.1, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2.	W przypadku wystąpienia robót uzupełniających, na które są podane ceny jednostkowe w kosztorysie rozliczenie odbywać się będzie na ich podstawie. 
3.	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych natomiast ceny materiałów i sprzętu wg. średnich notowań kwartalnych zeszytów SEKOCENBUD. 
R  =                            	.......  zł
Kp..= 		         	....... %, (od R,S)
Kz =                            	....... %, (od M.)
Z (od R, S, Kp.) =      	....... %
4.	W przypadku, kiedy Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających w okresie po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia podanego w 2 pkt.1 – ceny robót podlegają negocjacjom.
 18
1.	Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
2.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.
b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.
3.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
4.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5.	Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia wszystkich robót..
6.	Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.
 19
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
2.	Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
3.	Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
4.	1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego.
 20
1.	Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a)	za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
b)	za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  i usterek
c)	za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 
3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury.
4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, szczególnie w przypadku obniżenia dofinansowania z winy Wykonawcy.
5.	Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą  o przepisy Kodeksu Cywilnego
 21
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.	Wykonawcy gdy:
a)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót
b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy
2.	Zamawiającemu gdy:
a)	Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni.
b)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 22
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
 23
1.	Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3.	Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów wystosowanych w odstępie 1 miesiąca, nie będzie realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z winy Wykonawcy. 
4.	W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 
a)	Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
b)	Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.
c)	Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
d)	Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.
 24
Wykaz załączników do umowy: 
1.	kosztorys uproszczony
 25
1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2.	Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy.
 26
1.	Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.
2.	Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.
 27
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron. 

W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :

Załącznik Nr1 
Kosztorys uproszczony:
Nr	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Cena jdn.	Wartość	
 	Kosztorys	Roboty drogowe	
1	Element	Roboty przygotowawcze	 	
1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,482	1	 	 	
2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	386	1	 	 	
3	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	394	1	 	 	
4	KNNR 6/803/4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie	m2	1127	1	 	 	
5	KNRW 401/101/4	Rozebranie zieleńców	m3	9	1	 	 	
6	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2	3066	1	 	 	
7	CJ 11/2006/5	Roboty remontowe - mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm	m2	821	1	 	 	
8	CJ 11/2006/8	Roboty remontowe - mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 1 km, głębokość frezowania 8 cm - frezowanie warstwy 20 cm	m2	1189	2,5	 	 	
9	KNNR 1/201/8 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV	m3	3577	1	 	 	
10	KNNRW 10/2201/1 (1)	Formowanie nasypów, grunt dostarczany środkami transportu kołowego z odległości do 1,0·km, objetość wyrobiska do 5,0·m3/m, kategoria gruntu I-II, koparka 0,25 m3, samochód samowyładowczy	m3	413	1	 	 	
11	KNR 231/818/5	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m	169	1	 	 	
12	KNNR 2/1601/2	Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30·m, fundament 0,20x0,80·m	m	169	1	 	 	
13	KNNR 2/1603/2	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4·m), wysokość elementu do 1,5·m	m	169	1	 	 	
14	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka budynku o konstrukcji drewniano - murowanej wraz z uporządkowaniem terenu	kpl	1	1	 	 	
2	Element	Odwodnienie	 	
15	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie	m2	398	1	 	 	
16	KNNR 6/801/8	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 8·cm, mechanicznie - warstwa 16 cm	m2	398	2	 	 	
17	KNNR 1/209/7	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV - pod ułożenie rur kanalizacji deszczowej dla przykanalików	m3	219	1	 	 	
18	KNNR 1/210/3 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV - pod ułożenie studni, piaskownika i separatora kanalizacji deszczowej	m3	288	1	 	 	
19	KNR 218/501/1	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm	m2	100	1	 	 	
20	KNNR 4/1308/3	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm	m	73	1	 	 	
21	KNNR 4/1308/5	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm	m	126	1	 	 	
22	KNNR 4/1424/1	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem i syfonem	szt	11	1	 	 	
23	KNNR 4/1413/1 (2)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym	szt	5	1	 	 	
24	KSNR 1/422/4	Osadniki piasku, Dn·2000·mm, kategoria gruntu IV	szt	1	1	 	 	
25	KNNR 6/604/6	Separator lamelowy, Fi 1600·m	szt	1	1	 	 	
26	KNNR 6/602/4	Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, kolektor Fi 40·cm, wyloty z kamienia z klapą zwrotną	szt	1	1	 	 	
27	KNNR 1/214/6 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu I-II	m3	396,82	1	 	 	
28	KNR 1312/220/3 (1)	Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi, za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1·km, drogi stałe o nawierzchni utwardzonej - nadmiar   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m3	50,7	1	 	 	
3	Element	Budowa wlotów	 	
29	KNNR 6/101/3 (3)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny	m2	1926	1	 	 	
30	KNNR 6/112/3	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm	m2	1926	1	 	 	
31	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	m2	1926	1	 	 	
32	KNNR 6/110/3 (1)	Analogia - Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, grysowa, samochód do 5·t - podbudowa z BA 0/25 warstwa 7 cm   (R= 0,875, M= 0,875, S= 0,875)	m2	1926	1	 	 	
33	KNNR 6/308/3 (1)	Nawierzchnie z BA 0/20, warstwa wiążąca, grubość po zagęszczeniu 6·cm	m2	1598	1	 	 	
34	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z SMA 0/16, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5·cm	m2	2494	1,25	 	 	
35	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	503	1	 	 	
36	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	717	1	 	 	
37	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, ścieki uliczne i obrzeża z betonu B15	m3	81,2	1	 	 	
38	KNNR 6/608/1	Analogia - Ścieki uliczne z kostki betonowej typu HOLLAND grubości 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej (1:4), 2 rzędy kostki w ścieku	m	483	1	 	 	
39	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	1053	1	 	 	
40	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	1053	1	 	 	
41	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - ścieżka rowerowa	m2	333	1	 	 	
42	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm - ścieżka rowerowa	m2	333	1	 	 	
43	KNNR 6/502/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	383	1	 	 	
44	KNNR 2/1602/3 (1)	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw słupków co 3·m), wysokość elementu do 2·m, słupki z kształtowników	m	83	1	 	 	
4	Element	Rondo	 	
45	KNNR 6/112/3	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm - jezdnia ronda	m2	450	1	 	 	
46	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - jezdnia ronda	m2	450	1	 	 	
47	KNNR 6/110/3 (1)	Podbudowy z BA 0/25, warstwa po zagęszczeniu 7·cm - jezdnia ronda	m2	450	0,875	 	 	
48	KNNR 6/308/3 (1)	Nawierzchnie z BA 0/20, warstwa wiążąca, grubość po zagęszczeniu 6·cm - jezdnia ronda	m2	450	1	 	 	
49	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z SMA 0/16, warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5·cm - jezdnia ronda	m2	450	1,25	 	 	
50	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - pierścień ronda, wyspa przejezdna	m2	222	1	 	 	
51	KNKRB 6/104/1	Podbudowa z betonu B-20 grubości 20 cm -pierścień roda, wyspa przejezdna	m3	44	1	 	 	
52	KNNR 6/302/3	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka rzędowa, wysokość 21·cm - na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m2	222	1	 	 	
53	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa B15 (0,0825m3/m), podsypka cementowo-piaskowa	m	68	1	 	 	
54	KNNR 6/403/6	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, kamienne wystające 20x35·cm, ława betonowa B25 z oporem (0,0745m3/m), podsypka cementowo-piaskowa, krawężnik leżący - pierścień ronda, wyspa przejezdna	m	108	1	 	 	
55	KNNR 6/404/1	Analogia - palisada o wymiarach 20x90·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	60	1	 	 	
56	KNNR 10/201/1	Budowle betonowe o objętości do 1,0·m3 - ściana oporowa 2,00 x 0,5 x 55 m	m3	55	1	 	 	
5	Element	Azyle dla pieszych (wyspy trójkątne)	 	
57	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	135	1	 	 	
58	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	135	1	 	 	
59	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa B15 (0,0825m3/m), podsypka cementowo-piaskowa	m	141	1	 	 	
6	Element	Zjazdy	 	
60	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - (warstwa 30 cm)	m2	337	1,5	 	 	
61	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	337	1	 	 	
62	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	330	1	 	 	
63	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa z oporem z betonu B-15 (0,0825m3/m), podsypka cementowo-piaskowa	m	185	1	 	 	
7	Element	Zieleń	 	
64	KNR 221/401/4	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	1468	1	 	 	
65	KNR 221/218/1	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - nawiezienie 20 cm gleby   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m3	345	1	 	 	
66	Kalkulacja indywidualna          KNP 1/1213/5(1)	Rozrzucenie materiałów użyźniających na terenie płaskim. Ziemia urodzajna z torfem. Grubość warstwy w stanie spulchnionym 2 cm	m2	459	1	 	 	
67	KNR 221/414/9	Obsadzenie kwietników krzewami - trzmielina   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	500	1	 	 	
68	KNR 221/414/9	Obsadzenie kwietników krzewami - tawuła   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	116	1	 	 	
69	KNR 221/414/9	Obsadzenie kwietników krzewami - winobluszcz   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	2	1	 	 	
70	KNR 221/414/3	Obsadzenie kwietników bylinami, 9·szt/m2 - krwawnik   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	65	1	 	 	
8	Element	Organizacja ruchu	 	
71	KNNR 6/702/1 (3)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·100·mm	szt	27	1	 	 	
72	KNNR 6/702/5	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2	szt	42	1	 	 	
73	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2	szt	3	1	 	 	
74	KNNR 6/702/5	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - U - 5 prj	szt	4	1	 	 	
75	KNNR 6/702/5	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - U - 20b	szt	7	1	 	 	
76	KNNR 6/705/3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne	m2	24,94	1	 	 	
77	KNNR 6/705/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2	109,84	1	 	 	
78	KNNR 6/705/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne	m2	7,9	1	 	 	
79	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej obustronnej o wym. min. 0,60 x 0,40 m, mocowanej na dwóch podporach (wys. podpory od podłoża do dolnej krawędzi min.2,0m), tło tablicy, napisy i treść uzgodniona z inwestorem	szt	4	1	 	 	
Razem roboty drogowe:	 	
 	Kosztorys	Wodociąg	
1	Element	Roboty pomiarowe	 	
1	KNR 201/119/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia	km	0,3015	1	 	 	
2	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,3015	1	 	 	
2	Element	Roboty ziemne	 	
3	KNRW 201/212/9	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	515,64	1	 	 	
4	KNRW 201/310/7 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 6,0·m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - wykopy ręczne	m3	135,68	1	 	 	
5	KNRW 201/312/2 (1)	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - podsypka	m3	67,725	1	 	 	
6	KNRW 201/312/4 (1)	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0·m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - zasypka ręczna	m3	135,68	1	 	 	
7	KNRW 201/222/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM	m3	453,3	1	 	 	
8	KNNR 1/502/1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III	m2	404,25	1	 	 	
3	Element	Rury ochronne na wodociągu	 	
9	KNRW 219/306/8 (1)	Rury ochronne (osłonowe), Fi·160 mm, PE	m	28	1	 	 	
10	KNRW 219/306/7 (1)	Rury ochronne (osłonowe), Fi·140 mm, PE	m	10	1	 	 	
11	KNRW 219/306/4 (1)	Rury ochronne (osłonowe), Fi·90 mm, PE	m	18	1	 	 	
4	Element	Kolizje z kablami energetycznymi i teletechnicznymi	 	
12	KNRW 201/310/1 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3	14,4	1	 	 	
13	KNRW 510/303/1	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 75 mm - na kablu teletechnicznym	m	10	1	 	 	
14	KNRW 201/312/2 (1)	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3	14,4	1	 	 	
5	Element	Roboty instalacyjne	 	
15	KNRW 218/109/1 (1)	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm	m	11	1	 	 	
16	KNRW 218/109/3 (1)	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·90·mm	m	50	1	 	 	
17	KNRW 218/108/2	Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·90·mm	m	208,5	1	 	 	
18	KSNR 11/307/1 (1)	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi·32·mm - W-2	m	16	1	 	 	
19	KSNR 11/307/1 (1)	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi·32·mm - W - 3	m	16	1	 	 	
20	KNRW 219/102/1	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi	m	301,5	1	 	 	
21	KSNR 11/305/4 (1)	Hydranty pożarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn·80·mm	szt	3	1	 	 	
22	KSNR 11/304/3 (1)	Montaż kształtek i armatury - Węzeł W-1	szt	1	1	 	 	
23	KSNR 11/304/3 (1)	Montaż kształtek i armatury - Węzeł W-7	szt	1	1	 	 	
24	KSNR 11/304/3 (1)	Montaż kształtek i armatury - Węzeł W-4	szt	1	1	 	 	
25	KSNR 11/304/3 (1)	Montaż kształtek i armatury - Węzeł W-5	szt	1	1	 	 	
26	KSNR 11/304/3 (1)	Montaż kształtek i armatury - Węzeł W-6	szt	1	1	 	 	
27	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza sieci	kpl	1	1	 	 	
6	Element	Płukanie i dezynfekcja	 	
28	KNRW 218/708/1	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm	szt	1	1	 	 	
29	KNRW 218/792/2	Dodatek lub potrącenie za płukanie rurociągów o długości innej niż 200 lub 500·m (zależnie od średnicy), za każde rozpoczęte 10m (wg pkt.3.10. założeń szczegółowych), Fi·80-100·mm	10 mb	10	1	 	 	
30	KNRW 218/707/1	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm	szt	1	1	 	 	
31	KNRW 218/792/2	Dodatek lub potrącenie za dezynfekcję iurociągów o długości innej niż 200 lub 500·m (zależnie od średnicy), za każde rozpoczęte 10m (wg pkt.3.10. założeń szczegółowych), Fi·80-100·mm	10 mb	10	1	 	 	
32	KNRW 218/704/1	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm	próba	1	1	 	 	
33	Kalkulacja indywidualna	Badanie wody - SANEPID	1 badanie	1	1	 	 	
Razem wodociąg:	 	
 	Kosztorys	Przebudowa nN i oświetlenia	
1	Element	Roboty demontażowe	 	
1	KNNR 9/903/4	Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii 4xAl50 + Al35	km	0,8	1	 	 	
2	KNNR 5/905/1	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50·mm2   (R= 0,500, M= 0,000, S= 0,500)	km	0,065	1	 	 	
3	KNNR 5/905/1	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25·mm2   (R= 0,500, M= 0,000, S= 0,500)	km	0,065	1	 	 	
4	KNNR 5/905/4	Demontaż jednostronny przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70+35·mm2   (R= 0,500, M= 0,000, S= 0,500)	km	0,065	1	 	 	
5	KNNR 9/701/4	Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, demontaż z udziałem podnośnika samochodowego	szt	20	1	 	 	
6	KNNR 5/717/6 (1)	Demontaż kabla YAKY 4x35 w rurze osłonowych mocowanego do słupa   (R= 0,500, M= 0,000, S= 0,500)	m	6	1	 	 	
7	KNNR 5/717/2 (1)	Demontaż kabla YAKY 4x35 mocowanego bezpośrednio na słupie   (R= 0,500, M= 0,000, S= 0,500)	m	14	1	 	 	
8	KNNR 9/801/8	Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla YAKY 4x35, kategoria gruntu III-IV - kable od przyłączy	m	6	1	 	 	
9	KNNR 9/1005/3	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	kpl	4	1	 	 	
10	KNNR 9/1002/6	Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30·kg	szt	4	1	 	 	
11	KNNR 9/902/5	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub odgromnika	szt	4	1	 	 	
12	KNNR 9/901/8	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami - P-10	szt	2	1	 	 	
13	KNNR 9/901/10	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliźniaczego - NB-10	szt	1	1	 	 	
14	KNNR 9/901/11	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego - RK-10	szt	1	1	 	 	
15	KNNR 5/903/1 (1)	Demontaż słupa pojedynczy do 10,5·m, żerdź E10.5/10 (do ponownego montażu   (R= 0,700, M= 0,000, S= 0,700)	słup	1	1	 	 	
16	KNNR 5/903/1 (1)	Demontaż słupa pojedynczy do 10,5·m, żerdź E10.5/12 (do ponownego montażu   (R= 0,700, M= 0,000, S= 0,700)	słup	1	1	 	 	
17	KNNR 9/902/7	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnego lub krańcowego	szt	3	1	 	 	
18	KNNR 9/902/6	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie leżącym poprzeczników przelotowych	szt	2	1	 	 	
19	KNNR 9/902/8	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie leżącym konstrukcji od przyłączy	szt	10	1	 	 	
20	KNNR 9/902/5	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie stojącym odgromnika GXo	szt	4	1	 	 	
21	KNNR 5/906/1 (1)	Demontaż zabezpieczenia wzdłużnego na liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - RSA (do ponownego montażu)   (R= 0,500, M= 0,000, S= 0,500)	szt	1	1	 	 	
2	Element	Roboty montażowe	 	
22	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź E10.5/10	słup	3	1	 	 	
23	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź E10.5/10 (żerdź z demontażu)	słup	1	1	 	 	
24	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź E10.5/12 (żerdź z demontażu)	słup	1	1	 	 	
25	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż haka wieszakowego z uchwytem, SOT 39	szt	6	1	 	 	
26	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż haka wieszakowego z uchwytem, SOT 29	szt	5	1	 	 	
27	KNNR 5/905/4	Ponowny montaż jednostronnie zdemontowanych przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70+35·mm2   (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500)	km	0,03	1	 	 	
28	KNNR 5/905/1	Ponowny montaż jednostronnie zdemontowanych przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50·mm2   (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500)	km	0,01	1	 	 	
29	KNNR 5/905/1	Ponowny montaż jednostronnie zdemontowanych przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25·mm2   (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500)	km	0,01	1	 	 	
30	KNNR 5/905/2	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70·mm2	km	0,085	1	 	 	
31	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25·mm2   (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500)	km	0,085	1	 	 	
32	KNNR 5/906/1 (1)	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - rozłącznik RSA z demontażu	szt	1	1	 	 	
33	KNNR 5/906/3	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - SE 30.150(0,5/5)	szt	19	1	 	 	
34	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	45	1	 	 	
35	KNNR 5/907/2	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	m	25	1	 	 	
36	KNNR 5/603/8	Przewody uziemiające układane na słupach "E" - bednarka FeZn 25x4 mm	m	50	1	 	 	
37	KNNR 5/803/4	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 4x16·mm2 z udziałem podnosnika samochodowego	szt	5	1	 	 	
38	KNNR 5/717/6 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, YAKY 4x35 z demontażu od przyłączy	m	6	1	 	 	
39	KNNR 5/717/2 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach - YAKY 4x35 z demontazu od przyłączy	m	14	1	 	 	
40	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 35·mm2 - kable od przyłączy	szt	2	1	 	 	
41	KNNR 5/719/4	Rozebranie nawierzchni i chodników, beton grubości 15·cm, mechanicznie	m2	3	1	 	 	
42	KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3	43,84	1	 	 	
43	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - SRS110	m	42	1	 	 	
44	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - DVK110	m	24	1	 	 	
45	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	208	1	 	 	
46	KNNR 5/707/3 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0·kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x120	m	104	1	 	 	
47	KNNR 5/713/3	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m - YAKY 4x120	m	33	1	 	 	
48	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x35	m	104	1	 	 	
49	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - YAKY 4x35	m	33	1	 	 	
50	KNNR 5/717/6 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie - YAKY 4x35	m	12	1	 	 	
51	KNNR 5/717/2 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0·kg/m - YAKY 4x35	m	28	1	 	 	
52	KNNR 5/717/7 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0·kg/m - YAKY 4x120	m	12	1	 	 	
53	KNNR 5/717/3 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 2,0·kg/m - YAKY 4x120	m	28	1	 	 	
54	KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3	43,84	1	 	 	
55	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 35·mm2	szt	4	1	 	 	
56	KNNR 5/726/11	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 120·mm2	szt	4	1	 	 	
57	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	szt	4	1	 	 	
58	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - OUSo-150	szt	4	1	 	 	
59	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - SV19.25	szt	4	1	 	 	
60	KNNR 5/1003/1 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4·m, bez wysięgnika, przewody 1-żyłowe	kpl	4	1	 	 	
61	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	4	1	 	 	
62	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	4	1	 	 	
63	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	5	1	 	 	
64	Kalkulacja indywidualna	Koszt włączenia linii NN dopuszczenia do robót	kpl	1	1	 	 	
65	Kalkulacja indywidualna	Geodezyjne wytyczenie linii, powykonawcza inwentaryzacja urządzeń	kpl	1	1	 	 	
Razem przebudowa nN i oświetlenia:	 	
 	Kosztorys	Oświetlenie uliczne	
1	KNNR 9/1005/3	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika - OUS-150	kpl	3	1	 	 	
2	KNNR 9/1002/6	Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30·kg	szt	3	1	 	 	
3	KNNR 9/1001/10	Słupy oświetleniowe, demontaż słupa OŻ-9	słup	3	1	 	 	
4	KNNR 5/1001/4 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 890·kg, stalowy - OŻ-9 z demontażu	szt	3	1	 	 	
5	KNNR 5/1002/2	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - wysięgnik z demontażu	szt	3	1	 	 	
6	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa OUS-150 z demontażu	szt	3	1	 	 	
7	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy typu STAR 7 m VALMONT	szt	4	1	 	 	
8	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy TYPU GALAXY 7m VALMONT	szt	1	1	 	 	
9	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg - wysięgnik oc. KC S 1/1.5/5 VALMONT 1-ram.	szt	4	1	 	 	
10	KNNR 5/1002/2	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - wysięgnik oc. KC Q 1/1.5/5 VALMONT 4-ram.	szt	1	1	 	 	
11	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - OUSo-150	szt	8	1	 	 	
12	KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m	kpl	8	1	 	 	
13	KNNR 5/720/7	Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubości 6·cm, podsypka piaskowa   (R= 0,700, M= 0,000, S= 0,700)	m2	9	1	 	 	
14	KNNR 5/719/4	Rozebranie nawierzchni i chodników, beton grubości 15·cm, mechanicznie	m2	3	1	 	 	
15	KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3	70,72	1	 	 	
16	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - DVK110	m	24	1	 	 	
17	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - SRS110	m	38	1	 	 	
18	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m - 2 x 10 cm   (R= 2,000, M= 2,000, S= 2,000)	m	159	1	 	 	
19	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x35	m	159	1	 	 	
20	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - YAKY 4x35	m	86	1	 	 	
21	KNNR 9/806/1	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju żył do 35·mm2 - mufa na kablu YAKY 4x35	szt	1	1	 	 	
22	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 35·mm2	szt	14	1	 	 	
23	KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 mm	m	95	1	 	 	
24	KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3	70,72	1	 	 	
25	KNNR 5/720/8	Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubości 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa	m2	9	1	 	 	
26	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	8	1	 	 	
27	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	5	1	 	 	
28	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	11	1	 	 	
29	Kalkulacja indywidualna	Geodezyjne wytyczenie linii, powykonawcza inwentaryzacja urządzeń	kpl	1	1	 	 	
Razem oświetlenie uliczne:	 	
 	Kosztorys	Gazociąg	
1	Element	Roboty rozbiórkowe i ziemne	 	
1	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm	m	11	1	 	 	
2	KNNR 5/721/2	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5)	m	11	3	 	 	
3	KNR 231/801/7	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4·cm	m2	3,85	1	 	 	
4	KNR 231/801/8	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, dodatek za każdy następny 1·cm grubości	m2	3,85	1	 	 	
5	KNR 231/805/1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm	m2	2,8	1	 	 	
6	KNNR 5/721/5	Cięcie nawierzchni betonowych niespękanych, mechanicznie, głębokość 5·cm	m	10	1	 	 	
7	KNNR 5/721/6	Cięcie nawierzchni betonowych niespękanych, mechanicznie, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5)	m	10	7	 	 	
8	KNR 231/801/3	Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm	m2	2,8	1	 	 	
9	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3	0,945	1	 	 	
10	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	0,945	2	 	 	
11	KNR 201/217/4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III	m3	35,747	1	 	 	
12	KNR 201/317/2 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3	5,362	1	 	 	
13	KNRW 218/511/1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm	m3	4,29	1	 	 	
14	KNRW 218/511/4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm	m3	10,725	1	 	 	
15	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1·m wykopu, kategoria gruntu I-IV	m3	15,015	1	 	 	
16	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	27,04	1	 	 	
2	Element	Roboty montażowe	 	
17	KNRW 219/301/10	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn·125 mm	m	20	1	 	 	
18	KNRW 219/302/6	Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·125 mm	szt	1	1	 	 	
19	KNRW 219/301/5	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·50 mm	m	10,5	1	 	 	
20	KNRW 219/301/4	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·40 mm	m	35,5	1	 	 	
21	KNRW 219/102/1	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową	m	66	1	 	 	
22	KNRW 219/102/1	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą żółtą perforowaną z nadrukiem GAZ	m	66	1	 	 	
23	KNRW 219/134/3	Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku betonowym	kpl	3	1	 	 	
24	KNRW 219/306/10 (1)	Rury ochronne (osłonowe), Fi·200 mm, PE	m	11	1	 	 	
25	KNRW 219/306/5 (1)	Rury ochronne (osłonowe), Fi·110 mm, PE	m	11	1	 	 	
26	KNR 228/403/3 (1)	Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn·100·mm	m	11	1	 	 	
27	KNR 228/403/5 (1)	Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn·200·mm	m	11	1	 	 	
28	KNR 228/405/1	Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe Dn·100·mm, rury przewodowe Dn·50·mm	kpl	2	1	 	 	
29	KNR 228/405/3	Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe Dn·200·mm, rury przewodowe Dn·100·mm	kpl	2	1	 	 	
30	KNRW 219/303/5 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·50 mm	złącze	2	1	 	 	
31	KNRW 219/303/4 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·40 mm	złącze	2	1	 	 	
32	KNRW 219/132/2	Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia, przy zastosowaniu 1-ej sprężarki (na 1 km)	km	0,066	1	 	 	
33	KNRW 219/303/4 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·40 mm - zaślepka PE 40	złącze	1	1	 	 	
34	KNRW 219/303/5 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·50 mm - zaślepka PE 50	złącze	1	1	 	 	
35	KNRW 219/303/10 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·125 mm - zaślepka PE 125	złącze	2	1	 	 	
36	KNRW 219/303/3 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·32 mm - zaślepka PE 32	złącze	1	1	 	 	
37	KNRW 219/303/4 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·40 mm	złącze	1	1	 	 	
38	KNRW 219/303/4 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·40 mm - redukcja PE 40/32	złącze	1	1	 	 	
39	KNRW 219/303/5 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·50 mm	złącze	1	1	 	 	
40	KNRW 219/303/10 (1)	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·125 mm	złącze	2	1	 	 	
3	Element	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	 	
41	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1	1	 	 	
Razem gazociąg:	 	
 	Kosztorys	Teletechnika Multimedia	
1	TPSA 40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	151	1	 	 	
2	TPSA 39/302/3	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii I-II, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	km	0,031	1	 	 	
3	TPSA 40/301/1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii I-II	szt	9	1	 	 	
4	KNR 501/215/1	Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii IV, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu	m	6	1	 	 	
5	KNR 501/215/1	Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii IV, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu	m	4	2	 	 	
6	KNR 501/708/7	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych bliźniaczych z dwiema belkami ustrojowymi, słup 8.5·m, grunt kategorii IV	szt	1	1	 	 	
7	KNR 501/616/6	Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi·30·mm	m	10	1	 	 	
8	TPSA 40/608/3	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m	szt	1	1	 	 	
9	KNR 503/245/1	Montaż piorunochronu na słupie stojącym kategoria gruntu I-IV	szt	1	1	 	 	
10	TPSA 40/606/4	Montaż skrzynki słupowej	szt	1	1	 	 	
11	TPSA 40/505/10	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, klamry	szt	4	1	 	 	
12	TPSA 40/505/9	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, zaciski słupowe	szt	4	1	 	 	
13	TPSA 40/503/1	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 5x4x0,5	m	25	1	 	 	
14	TPSA 40/503/5	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty - XzTKMXpw 15x4x0,5	m	149	1	 	 	
15	TPSA 40/503/1	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 3x2x0,5	m	70	1	 	 	
16	TPSA 40/503/1	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 5x4x0,5	m	26	1	 	 	
17	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - XzTKMXpwn 10x4x0,5	m	48	1	 	 	
18	TPSA 40/702/3	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	złącze	1	1	 	 	
19	TPSA 40/702/2	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	złącze	1	1	 	 	
20	TPSA 40/702/1	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	1	1	 	 	
21	TPSA 40/602/1	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	szt	6	1	 	 	
22	KNR 501/819/2	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej	obwód	20	1	 	 	
23	KNR 501/606/1	Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny	szt	15	1	 	 	
24	KNR 501/1310/3	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30	odcinek	1	1	 	 	
25	KNR 501/1310/2	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20	odcinek	1	1	 	 	
26	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10	odcinek	1	1	 	 	
27	KNR 503/1303/2	Pomiary uziemień	szt	1	1	 	 	
28	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	m	10	1,3	 	 	
29	KNR 501/605/5	Umocowanie kabla na ścianie, bez przykrycia osłoną, ściana betonowa, kabel do Fi·15·mm	m	20	1	 	 	
30	KNR 501/802/8	Montaż głowic i puszek kablowych PA10	szt	1	1	 	 	
31	KNR 501/615/1	Zawieszenie kabla napowietrznego, TKMo Fi·15·mm	m	110	0,5	 	 	
32	KNR 501/615/1	Zawieszenie kabla napowietrznego, TKMo Fi·15·mm	m	28	0,5	 	 	
33	KNR 501/615/1	Zawieszenie kabla napowietrznego, TKMo Fi·15·mm	m	26	0,5	 	 	
34	KNR 501/615/1	Zawieszenie kabla napowietrznego, TKMo Fi·15·mm	m	48	0,5	 	 	
Razem tt Multimedia:	 	
 	Kosztorys	Teletechnika TP S.A.	
1	TPSA 40/103/2	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie	m	82	1	 	 	
2	TPSA 40/301/3	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IV	szt	5	1	 	 	
3	KNR 501/502/3	Pogłębienie o 20·cm studni kablowych z kostki betonowej (bloczków), SK-2, grunt kategorii IV	szt	1	1	 	 	
4	KNR 501/502/3	Pogłębienie o 20·cm studni kablowych z kostki betonowej (bloczków), SK-2, grunt kategorii IV	szt	5	1	 	 	
5	KNR 501/215/1	Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii IV, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu	m	31	1	 	 	
6	KNR 501/708/7	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych bliźniaczych z dwiema belkami ustojowymi, słup 8.5·m, grunt kategorii IV	szt	2	1	 	 	
7	KNR 501/706/8	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych z podporą  i dwiema belkami ustojowymi oraz belką ustojową przy podporze, słup 8.5·m, grunt kategorii V-VI	szt	1	1	 	 	
8	KNR 501/616/6	Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi·30·mm	m	22	1	 	 	
9	TPSA 40/608/3	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m	szt	3	1	 	 	
10	KNR 503/245/1	Montaż piorunochronu na słupie stojącym kategoria gruntu I-IV	szt	3	1	 	 	
11	TPSA 40/606/4	Montaż skrzynki słupowej	szt	2	1	 	 	
12	TPSA 40/505/10	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, klamry	szt	4	1	 	 	
13	TPSA 40/505/9	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, zaciski słupowe	szt	11	1	 	 	
14	TPSA 40/505/9	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, zaciski słupowe	szt	6	1	 	 	
15	TPSA 40/503/1	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 5x4x0,5	m	183	1	 	 	
16	TPSA 40/503/5	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty - XzTKMXpw 3x2x0,5	m	28	1	 	 	
17	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - XzTKMXpwn 5x2x0,5	m	55	1	 	 	
18	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - XzTKMXpwn 3x2x0,5	m	128	1	 	 	
19	TPSA 40/602/1	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	szt	5	1	 	 	
20	TPSA 40/702/1	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	1	1	 	 	
21	TPSA 40/702/1	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	2	1	 	 	
22	KNR 501/819/2	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej	obwód	15	1	 	 	
23	KNR 501/606/1	Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do szafy kablowej, otwór wolny	szt	22	1	 	 	
24	KNR 501/1310/3	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30	odcinek	2	1	 	 	
25	KNR 503/1303/2	Pomiary uziemień	szt	3	1	 	 	
26	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - demontaż i ponowny montaż	m	200	1,3	 	 	
27	TPSA 40/401/2 (1)	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana	szt	1	1	 	 	
28	KNR 5032/503/5	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 7·m, grunt kategorii I-II	szt	2	1	 	 	
29	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - demontaż	m	280	0,5	 	 	
Razem tt TP S.A.:	 	
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:	 	

Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów STWiORB z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.