Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY

Na: Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymianiem ulic na terenie miasta Dębica.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                               	BZP.271.33.2011.JS	

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 						

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

3. 	OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Imię i nazwisko		
Adres		
Nr telefonu		
Nr faksu		
Adres e-mail		

4. 	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1)	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)	gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
3)	cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN] 
     			słownie: ................................................................................. [PLN]
     plus należny podatek VAT w wysokości …........% 
     tj.  .......................................................................................... [PLN]
     			(słownie: ……………………………………………………….… [PLN]
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN]
    			 (słownie: ……………………………………………................. [PLN]

4)	kosztorys stanowiący podstawę wyceny wartości oferty sporządzony został o następujące nośniki cenotwórcze :
R=……………………	Kp=……………….(od R i S)	Kz=……………….(od M)	Z=……………….(od R,S i Kp)	

5)	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
6)	zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 31.12.2012r.
7)	zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia
8)	akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury
9)	akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
10)	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
11)	składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]
12)	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
13)	na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)	
		od	do	
a)					
b)					

14)	 Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
15)	Oferta została zabezpieczona wadium w postaci …………………………………, w wysokości ……………………
16)	[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]: 

l.p.	Nazwa części zamówienia 	
a)			
b)			

5.	Podpis(y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	
1)							
2)							
3)							

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.271.33.2011.JS	
	
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica 
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n. 
Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymianiem ulic na terenie miasta Dębica.
1.	posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub  czynności  objętych  niniejszym  zamówieniem,  jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.	 posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;
3.	 dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 
4.	 znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.271.33.2011.JS	
	
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

l.p.	Zakres	Osoba przewidziana do wykonania zamówienia	
		Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Wykształcenie 	Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę	
1)		Kierownik budowy w specjalności drogowej					
* Podać informacje nt. wykształcenia
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności                   od posiadanych uprawnień.

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i  data	

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.271.33.2011.JS	
	
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa komunikacji w mieście Dębica poprzez budowę ulic na terenie os. Mickiewicza.
oświadczam, że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć:

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i  data	

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.271.33.2011.JS	

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

L.p.

	Nazwa roboty	Wartość
Kontraktu w [PLN]*	Przedmiot roboty  wraz z krótkim jej opisem	Data wykonania	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy	Uwagi	
								
				początek (data)	zakończenie (data)				
1.									
2.									
3.									
* wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywana była roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	
BZP.271.33.2011.JS	

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM, ŻE:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 	zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 	okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 	wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 	postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości 	umowy,
2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                     o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość
i  data	

					

					
Załącznik nr 7 – Kosztorys
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.271.33.2011.JS	
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka obmiarowa	Cena jednostkowa netto	Ilość 	Krotność 	Wartość netto 	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 	
1	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 	szt	 	20	 	 	
2	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	 	20	 	 	
3	KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	 	20	 	 	
4	KNR 231/1406/5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne	szt	 	20	 	 	
5	KNR 4052/219/1	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików 	szt	 	20	 	 	
6	KNR 4052/219/2	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt	 	20	 	 	
7	KNR 4052/220/1	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubość osadu do 30 cm, studzienki rewizyjne o średnicach zewnętrznych 1 000 mm	szt	 	20	 	 	
8	KNRW 218/514/1 (1) 	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych 
Fi 1 000 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I - II, głębokość 3 m, kręgi betonowe, wysokość 500 mm	szt	 	10	 	 	
9	KNRW 218/514/2 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych 
Fi 1 000 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I - II, nakłady dodatkowe za każde 0,5 m głębokości ponad 3 m do 5 m, kręgi betonowe, wysokość 500 mm	0,5 m	 	10	 	 	
10	KNRW 218/515/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych 
Fi 1 200 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I - II, głębokość 3 m, kręgi betonowe, wysokość 500 mm	szt	 	10	 	 	
11	KNRW 218/515/2 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych 
Fi 1 200 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I - II, nakłady dodatkowe za każde 0,5 m głębokości ponad 3 m do 5 m, kręgi betonowe, wysokość 500 mm	0,5 m	 	10	 	 	
12	KNRW 218/516/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych 
Fi 1 500 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I - II, głębokość 3 m, kręgi betonowe, wysokość 500 mm	szt	 	10	 	 	
13	KNRW 218/516/2 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych 
Fi 1 500 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I - II, nakłady dodatkowe za każde 0,5 m głębokości ponad 3 m do 5 m, kręgi betonowe, wysokość 500 mm	0,5 m	 	10	 	 	
14	KNNR 4/1424/2	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm,
 z osadnikiem bez syfonu	szt	 	10	 	 	
15	KNNR 11/505/2 (1)	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury PVC kielichowe, 
Dn 150 mm	m	 	10	 	 	
16	KNNR 11/505/3 (1)	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury PVC kielichowe, 
Dn 200 mm	m	 	10	 	 	
17	KNRW 218/511/1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm 	m3	 	10	 	 	
18	KNRW 218/511/3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm 	m3	 	10	 	 	
19	KNR 231/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40 cm 	m	 	20	 	 	
20	KNR 231/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50 cm 	m	 	20	 	 	
21	KNRW 218/408/3	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm 	m	 	20	 	 	
22	KNRW 218/408/5	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm 	m	 	20	 	 	
23	KNRW 218/408/6	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 400 mm 	m	 	20	 	 	
24	KNRW 218/408/7	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 500 mm 	m	 	20	 	 	
25	KNRW 218/408/8	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 630 mm 	m	 	20	 	 	
26	KNR 231/606/3	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo - piaskowej, - KORYTA PŁYTKIE 	m	 	100	 	 	
27	KNR 231/606/3	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo - piaskowej, - KORYTA GŁĘBOKIE 	m	 	100	 	 	
28	KNNR 6/807/2	Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa	m	 	100	 	 	
29	KNR 21/411/1	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" 
o wymiarach 90 x 60 x 10 cm 	m2	 	100	 	 	
Ogółem UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 	 	
2	REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH	
1	KNR 231/1401/6	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, profilowanie RÓWNIARKĄ 	m2	 	500	 	 	
2	KNR 231/1401/7	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie WALCEM	m2	 	500	 	 	
3	KNR 231/1401/4	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, ręcznie pospółką 	m3	 	100	 	 	
4	KNR 231/1401/5	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, ręcznie żużlem paleniskowym	m3	 	100	 	 	
5	KNR 231/1401/4	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, ręcznie klińcem	m3	 	100	 	 	
6	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - TŁUCZEŃ 	m3	 	100	 	 	
7	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, klińcem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - KLIŃCEM	m3	 	100	 	 	
8	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	m2	 	100	 	 	
9	KNR 231/1403/1	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 10 cm 	m	 	100	 	 	
10	KNR 231/1403/2	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 20 cm 	m	 	100	 	 	
11	KNR 231/1403/3	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 30 cm 	m	 	100	 	 	
12	KNR 231/1403/4	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 10 cm 	m	 	100	 	 	
13	KNR 231/1403/5	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 10 cm 	m	 	100	 	 	
14	KNR 231/1403/6	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm 	m	 	100	 	 	
15	KNR 231/1404/1	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi 0,4 m	m	 	50	 	 	
16	KNR 231/1404/2	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi 0,6 m	m	 	50	 	 	
17	KNR 231/1404/3	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi 0,8 m	m	 	50	 	 	
18	KNR 231/1404/4	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi 1,0 m	m	 	50	 	 	
19	KNR 231/1404/6	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi 1,50 m	m	 	50	 	 	
Ogółem REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH	 	
3	REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	
1	KNR 231/1108/2	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, RAKOWINY Z ZASTOSOWANIEM REMONTERA I EMULSJI 70 % W ILOŚCI 1,33 KG/M2	m2	 	500	 	 	
2	KNR 231/1108/4	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 1,5 cm, 
z zastosowaniem REMONTERA I EMULSJI 70 % W ILOŚCI 
3,07 KG/M2	m2	 	500	 	 	
3	KNR 231/1108/7	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, dodatek za każde dalsze 0,5 cm głębokości wyboju ponad 1,5 cm 	m2	 	500	 	 	
4	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi, mineralno - asfaltowa, grysowa zamknięta (masa na zimno workowana) 	t	 	50	 	 	
5	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi, mineralno - asfaltowa, grysowa zamknięta 	t	 	50	 	 	
Ogółem REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	 	
4	OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE 	
1	KNR 231/1301/2	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 	m2	 	100	 	 	
2	KNR 231/1301/3	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 	m2	 	100	 	 	
3	KNR 231/1301/5	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2	 	100	 	 	
4	KNR 231/1301/6	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	 	100	 	 	
5	KNR 231/1301/7	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	 	100	 	 	
6	KNR 231/1304/1	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych 
i prefabrykowanych znaków drogowych, słupki Fi 50 mm 	szt	 	100	 	 	
7	KNR 231/1304/2	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych 
i prefabrykowanych znaków drogowych, słupki Fi 70 mm 	szt	 	100	 	 	
8	KNR 231/1302/5 (1)	Odnawianie farbą poręczy ochronnych, poręcze łańcuchowe pojedyncze, słupki z rur Fi 60 mm, rozstaw 1,5 m	m	 	100	 	 	
9	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm - MONTAŻ 	szt	 	100	 	 	
10	KNNR 6/808/8	słupki do znaków - rozebranie 	szt	 	100	 	 	
11	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2	szt	 	100	 	 	
12	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2	szt	 	100	 	 	
13	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych - LUSTRO FI 600 	szt	 	100	 	 	
14	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych - LUSTRO PROSTOKĄTNE	szt	 	100	 	 	
15	KNR 231/703/3	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - DEMONTAŻ	szt	 	100	 	 	
16	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni DWU SKŁADNIKOWYM "PLASTMALEM", strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	 	100	 	 	
17	KNR 231/706/5	Oznakowanie poziome jezdni DWU SKŁADNIKOWYM "PLASTMALEM", linie na skrzyżowaniach i przejściach na pieszych malowane ręcznie	m2	 	100	 	 	
18	KNR 231/706/1	Oznakowanie poziome jezdni DWU SKŁADNIKOWYM "PLASTMALEM", linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie	m2	 	100	 	 	
19	KNR 231/706/4	Oznakowanie poziome jezdni DWU SKŁADNIKOWYM "PLASTMALEM", linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane ręcznie	m2	 	100	 	 	
20	KNR 231/706/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie NOWE OZNAKOWANIE	m2	 	100	 	 	
21	KNR 231/706/3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie NOWE OZNAKOWANIE	m2	 	100	 	 	
22	KNR 231/706/5	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie NOWE OZNAKOWANIE	m2	 	100	 	 	
23	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki 
i inne symbole malowane ręcznie	m2	 	100	 	 	
Ogółem OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE 	 	
5	REMONT CHODNIKÓW	
1	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	 	20	 	 	
2	KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15 x 30 cm na podsypce piaskowej 	m	 	100	 	 	
3	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8 x 30 cm na podsypce piaskowej 	m	 	100	 	 	
4	KNR 231/815/1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej 	m2	 	500	 	 	
5	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej 	m2	 	500	 	 	
6	KNR 231/815/1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, - KOSTKA BRUKOWA 6 CM na podsypce piaskowej  	m2	 	500	 	 	
7	KNR 231/815/1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, - KOSTKA BRUKOWA 8 CM na podsypce piaskowej  	m2	 	500	 	 	
8	KNR 231/815/1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe TYPU TRYLINKA na podsypce piaskowej  	m2	 	500	 	 	
9	KNR 231/1509/5 (1)	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe do 50 kg 	t	 	500	 	 	
10	KNR 231/1509/6 (1)	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe 50 - 100 kg 	t	 	500	 	 	
11	KNR 231/1511/1 (1)	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, do tablicy 1509, samochód do 5 t 	t	 	500	 	 	
12	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III - IV 	m2	 	500	 	 	
13	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 	m2	 	500	 	 	
14	KNR 231/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	 	500	 	 	
15	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo - piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 	m2	 	500	 	 	
16	KNR 231/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo - piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	 	500	 	 	
17	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 	m2	 	500	 	 	
18	KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	 	500	 	 	
19	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 	m2	 	500	 	 	
20	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	 	500	 	 	
21	KNR 231/502/1	Chodniki z płyt betonowych, 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 	m2	 	500	 	 	
22	KNR 231/502/6	Chodniki z płyt betonowych, 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 	m2	 	500	 	 	
23	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara 	m2	 	500	 	 	
24	KNR 231/511/4 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara 	m2	 	500	 	 	
25	KNR 231/511/1 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa 	m2	 	500	 	 	
26	KNR 231/511/4 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa 	m2	 	500	 	 	
27	KNR 231/506/3	Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych 
15 cm z wypełnienie spoin zaprawą cementową 	m2	 	500	 	 	
28	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 	m3	 	500	 	 	
29	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15 x 30 cm na podsypce piaskowej 	m	 	20	 	 	
30	KNR 231/403/2	Krawężniki betonowe, wystające 20 x 30 cm na podsypce piaskowej 	m	 	200	 	 	
31	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 	m	 	200	 	 	
32	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20 x 6 cm na podsypce piaskowej 
z wypełnieniem spoin piaskiem	m	 	200	 	 	
33	KNR 231/1201/1	Przestawianie krawężników betonowych, krawężniki wystające 
15 x 30 cm na posypce piaskowej 	m	 	200	 	 	
34	KNR 231/1201/2	Przestawianie krawężników betonowych, krawężniki wystające 
20 x 30 cm na posypce piaskowej 	m	 	200	 	 	
35	KNR 231/1203/5	Przestawienie obrzeży betonowych i oporów z połowizn płyt, obrzeża 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	 	200	 	 	
36	KNR 231/1207/1	Remonty cząstkowe chodników z KOSTKI BRUKOWEJ - 6 CM 	m2	 	200	 	 	
37	KNR 231/1207/1	Remonty cząstkowe chodników z KOSTKI BRUKOWEJ - 8 CM 	m2	 	200	 	 	
38	KNR 231/1207/1	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 
35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 	m2	 	200	 	 	
39	KNR 231/1207/6	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 
50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 	m2	 	200	 	 	
40	KNR 231/1105/1	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, grubości 15 cm 
z wypełnieniem spoin piaskiem 	m2	 	200	 	 	
Ogółem REMONT CHODNIKÓW 	 	
6	ROBOTY ZIEMNE	
1	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III 	m3	 	100	 	 	
2	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III 	m3	 	100	 	 	
3	KNR 201/214/4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III - IV, samochód do 5 t	m3	 	100	 	 	
4	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III 	m3	 	100	 	 	
5	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie 
i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III 	m3	 	100	 	 	
6	KNR 201/212/1 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii 
I - III, spycharka 55 kW	m3	 	100	 	 	
7	KNR 201/214/1 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I - II, samochód do 5 t	m3	 	100	 	 	
8	KNR 201/233/2	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55 kW (75 km), grunt kategorii III 	m2	 	200	 	 	
9	KNR 201/236/1	Zagęszczenie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I - III 	m3	 	100	 	 	
Ogółem ROBOTY ZIEMNE	 	
7	PODBUDOWY	
1	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 	m2	 	500	 	 	
2	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręcznie, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia 	m2	 	500	 	 	
3	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 	m2	 	500	 	 	
4	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	 	500	 	 	
5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 	m2	 	500	 	 	
6	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	 	500	 	 	
7	KNR 231/109/1	Podbudowy betonowe, z dyletacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 	m2	 	200	 	 	
8	KNR 231/109/2	Podbudowy betonowe, z dyletacją, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m2	 	200	 	 	
9	KNR 231/801/1	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12 cm 	m2	 	100	 	 	
10	KNR 231/801/2	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	 	100	 	 	
11	KNR 231/803/1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm 	m2	 	100	 	 	
12	KNR 231/801/8	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno - bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, dodatek za każdy następny 1 cm grubości 	m2	 	100	 	 	
13	KNR 231/802/7	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm	m2	 	100	 	 	
14	KNR 231/802/8	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy	m2	 	100	 	 	
Ogółem PODBUDOWY	 	
8	PRACE INNE	
1	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Praca zwyżki + 2 pracowników 	g	 	100	 	 	
2	KNR 2101/403/1	Cięcie palnikiem acetylenowo - tlenowym konstrukcji i rurociągów konstrukcja stalowa blachowa i rurociągi 	t	 	10	 	 	
Ogółem PRACE INNE	 	
Wartość kosztorysu netto	 	
VAT (23 %)	 	
Wartość kosztorysu brutto	 	

UWAGA 
1.Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola wartościami netto w PLN. 
2.Dozwolona jest zmiana formatu, formy układu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementów zawartych w tabeli.
PODPIS:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

	

Miasto Dębica

U M O W A Nr …..
O ROBOTY BUDOWLANE 

zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez: 
………………………………	- ………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym, a 
.....................................................................................................................................................
( nazwa podmiotu będącego wykonawcą )
.....................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ............................................................................................................................... 
reprezentowanym przez:
1.	......................................................
2.	......................................................
zwanym dalej Wykonawcą 

 1
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP.271.33.2011.JS, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM ULIC NA TERENIE MIASTA DĘBICA
 
Zakres rzeczowy do wykonania: 
1.	Utrzymanie kanalizacji deszczowej. 
2.	Remonty dróg gruntowych. 
3.	Remonty nawierzchni bitumicznych. 
4.	Oznakowanie poziome i pionowe. 
5.	Remont chodników. 
6.	Roboty ziemne. 
7.	Podbudowy. 

CPV:	45.23.31.40-2 Roboty drogowe 
	45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 
	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
	45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni 
	45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
	45.23.32.61-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych 
	45.23.32.70-2 Malowanie nawierzchni parkingów 
	45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych 
45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania  
   wody burzowej
	45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
	45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
	90.64.10.00-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych 
	90.64.20.00-9 Usługi opróżniania kanałów ściekowych

Zamówienie obejmuje:
a)	Wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
b)	Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami;
c)	Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych;
d)	Ubezpieczenie placu robót;
e)	Uporządkowanie placu robót;
f)	Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
g)	Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu robót oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku); 
h)	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic – jeżeli konieczne; 
i)	Wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem – jeżeli konieczne;
j)	Oznakowanie i zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu robót;
k)	Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji;
l)	Roboty mające na celu zabezpieczenie występującego niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego winny zostać podjęte natychmiastowo po zgłoszeniu przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 60 minut; 
m)	Wykonawca deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę (w nocy, w święta) i natychmiastowe podjęcie działań w okresie zagrożenia ruchu spowodowanego powodziami, ulewami, silnymi wiatrami itp. W okresach powodzi i pozostałych zdarzeń losowych Wykonawca zapewni minimum 10 osób i sprzęt w postaci koparki, samochodu itp. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren w czasie wykonywania prac zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

 2
1.	Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień 01.01.2012 r. 
2.	Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień 31.12.2012 r.

§ 3
1.	Ilość robót remontowych będzie każdorazowo ustalana na podstawie zlecenia telefonicznego, ustnego lub pisemnego przez przedstawiciela Zamawiającego.  
2.	Po zakończeniu każdego miesiąca ilość prac zostanie zobmiarowana przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3.	Zlecone roboty, z wyłączeniem prac wymagających natychmiastowego działania, realizowane będą w terminie 7 dni, o ile strony nie ustalą inaczej. 

§ 4
Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonywaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego. 
§ 5
Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: inż. Robert Babiś. 
§ 6
Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie: ……………………………………………… 

 7
1.	Roboty mające na celu zabezpieczenie istniejącego niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego winny zostać podjęte natychmiastowo po zgłoszeniu przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 60 minut. 
2.	Wykonawca deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę 
(w nocy, w święta) i natychmiastowe podjęcie działań w okresie zagrożenia ruchu spowodowanego ruchu powodziami, ulewami, silnymi wiatrami itp. W okresie powodzi i pozostałych zdarzeń losowych Wykonawca zapewni minimum 10 osób i sprzęt w postaci koparki, samochodu itp. 
3.	Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną.
4.	Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
5.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
6.	Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
7.	Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 
8.	W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
9.	Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy. 

§ 8 
1.	Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 20 dni od daty zawarcia umowy niniejszej umowy i najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zawrzeć umowę ubezpieczeniową. 
2.	Wykonawca winien ubezpieczyć się od odpowiedzialności w związku z wypadkami przemysłowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach i każdego pracownika Inwestora, a wynikających z tytułu wykonania robót. Odpowiedzialność taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciała. 
3.	Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczeniową i dowód na regularnie opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora. 
4.	Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Inwestora przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia majątku czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i pracowników w związku z realizacją robót wynikających z niniejszej umowy. 

§ 9
1.	Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu. 
2.	Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądania Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną. 
3.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 
4.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. W przypadku, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 
5.	Jednorazowe zaniedbanie bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. nie stosowanie się przez Wykonawcę do wymaganej organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwoty w wysokości 200,00 zł. 
6.	Trzykrotne zaniedbanie bezpieczeństwa ruchu drogowego upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy za wypowiedzeniem. Projekty organizacji ruchu w okresie robót będą opracowywane i wprowadzane kosztem i staraniem Wykonawcy. 

§ 10
1.	Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 
- netto: 		………………………… zł 
- VAT (23 %):	………………………… zł
- brutto: 		………………………… zł
słownie brutto: ………………………………………………………………………………
2.	Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe 
i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.	Podane ilości robót budowlanych są ilościami szacunkowymi w celu wyliczenia wartości oferty. Faktycznie zlecane ilości mogą się różnić od ilości powyższych.

§ 11
1.	Odbiory końcowe wykonanych robót dokonywane będą raz w miesiącu do dnia 
10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
2.	Komisję odbioru zwołuje Zamawiający – przy czym niedopełnienie tej czynności, jak również nie przeprowadzanie odbioru w ww. terminie upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia fakturą końcową. 
3.	Roboty zanikające winny być zgłoszone przez Wykonawcę i odebrane przez pracownika Zamawiającego przed zakryciem. 
4.	Wykonawca winien prowadzić na bieżąco obmiar wykonywanych prac.  
5.	Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur za wykonane 
i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty dostarczenia. 

§ 12 
Faktury wystawiane będą z terminem płatności 30 dni. 

§ 13
1.	Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny 
NIP – 872-10-00-477, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu. 
2.	Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny 
NIP – …………………………. 

 14
1.	Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50 % wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50 % podanej w  10 pkt. 1, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2.	W przypadku wystąpienia robót uzupełniających lub dodatkowych, na które są podane ceny jednostkowe w kosztorysie rozliczenie odbywać się będzie na ich podstawie. 
3.	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieujętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych, natomiast ceny materiałów i sprzętu wg średnich notowań kwartalnych zeszytów SEKOCENBUD.
R 			= ………………………… zł 
Kp 			= ………………………… (od R, S)
Kz 			= ………………………… (od M)
Z (od R, S, Kp)	= ………………………… %
4.	Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe 
i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5.	W przypadku, kiedy Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających w okresie po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia podanego w § 2 ust. 1 – ceny robót podlegają negocjacjom. 
 15
1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:
1)	......................................................................................................................................................
(określić zakres rzeczowy i kwotę)
2)	......................................................................................................................................................
3)	......................................................................................................................................................
2.	Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.
1)   ............................................................................................................................................................
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)
2)	......................................................................................................................................................
3)	......................................................................................................................................................
Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.
3.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
4.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5.	Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiający żąda dostarczenia kopii projektów umów                          z podwykonawcami. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6.	Do zawarcia umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego        i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7.	Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
8.	Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru dotyczącego Podwykonawcy.
9.	Przy rozliczeniu miesięcznym, z każdą wystawioną fakturą, Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców j.w. potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających z poprzednio rozliczonego zakresu. 

§ 16
1.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, 
b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy. 
2.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
3.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4.	Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót.  
5.	Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru bez podania przyczyny upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową. 

§ 17
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie 
z wbudowanymi materiałami. 
2.	Okres gwarancji ustala się na 6 miesięcy dla remontów cząstkowych i 36 miesięcy dla nawierzchni z kostki betonowej i regulacji studni kanalizacyjnych, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek. 
3.	Okres rękojmi ustala się na 6 miesięcy dla remontów cząstkowych i 36 miesięcy dla nawierzchni z kostki betonowej i regulacji studni kanalizacyjnych, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek. 
4.	1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego. 

 18
1.	Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a)	za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
b)	za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;
c)	za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 

§ 19
1.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
2.	Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 20
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.	Wykonawcy, gdy:
a)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.
b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.
2.	Zamawiającemu, gdy:
a)	Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni. 
b)	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 21
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

§ 22
1.	Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3.	Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów wystosowanych odstępie 1 miesiąca, nie będzie realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z winy Wykonawcy. 
4.	W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 
a)	Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. 
b)	Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, 
a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę. 
c)	Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 
d)	Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. 

 23
Wykaz załączników do umowy: 
1.	Kosztorys uproszczony. 
 24
1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
2.	Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy. 

 24
1.	Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.
2.	Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.

§ 25
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 

W Y K O N A W C A :                                                             Z A M A W I A J Ą C Y :