Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY

Na: Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego – bocznego w Dębicy. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                               	BZP.341-55/09	

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 						

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

3. 	OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko		
Adres		
Nr telefonu		
Nr faksu		
Adres e-mail		

4. 	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1)	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)	gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
3)	ZADANIE 1: 	Regulacja potoku Kawęckiego przy ul. Partyzantów w km 2+375 – 2+830 i 			Kawęckiego–bocznego przy ul. Partyzantów w km 0+000 – 0+050 oraz przy ul. 		Polnej–	bocznej w km 0+970 – 1+200. [*]
cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN] 
     			słownie: ................................................................................. [PLN]
     plus należny podatek VAT w wysokości …........% 
     tj.  .......................................................................................... [PLN]
     			(słownie: ……………………………………………………….… [PLN]
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN]
    			 (słownie: ……………………………………………................. [PLN]

ZADANIE 2: 	Regulacja potoku Kawęckiego przy ul. Zdrojowej w km 4+800 – 5+568. [*]
cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN] 
     			słownie: ................................................................................. [PLN]
     plus należny podatek VAT w wysokości …........% 
     tj.  .......................................................................................... [PLN]
     			(słownie: ……………………………………………………….… [PLN]
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN]
    			 (słownie: ……………………………………………................. [PLN]

4)	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
5)	zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 15.12.2009r.
6)	zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia
7)	kosztorys stanowiący podstawę wyceny oferty sporządzony został w oparciu o następujące nośniki cenotwórcze:
Zadanie 1: [*]
R=……………………	Kp=……………….(od R i S)	Kz=……………….(od M)	Z=……………….(od R,S i Kp)
	
Zadanie 2: [*]
R=……………………	Kp=……………….(od R i S)	Kz=……………….(od M)	Z=……………….(od R,S i Kp)
	
Które będą wiążące w przypadku wystąpienia robót uzupełniających.
8)	akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
9)	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
10)	składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]
11)	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
12)	na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 	
		od	do	
a)					
b)					

13)	 Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
14)	[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]: 

l.p.	Nazwa części zamówienia 	
a)			
b)			

[*] – Wykonawca składający ofertę na jedno z zadań winien przekreślić zapisy dotyczące części, na którą nie składa oferty

5.	Podpis(y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	
1)							
2)							
3)							

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-55/09	
	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica 
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n. 
Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego - bocznego w Dębicy. 
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.	posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; *)
2.	przedstawiam(y) (załączamy do oferty) pisemne zobowiązanie inych podmiotów do udostepnienia   potencjału     technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *)
3.	znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
4.	nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) 

-----------------------------------------------------------
*) Niepotrzebne skreślić.

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-55/09	
	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:
l.p.	Zakres	Osoba przewidziana do realizacji	
		Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Nr uprawnień	Zaświadczenie z IIB	
1)							
2)							

**dołączyć należy dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych w pkcie 9.1.2.2) IDW uprawnień , IIB.

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i  data	

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-53/09	

ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

L.p.

	Nazwa roboty
/usługi	Wartość
Kontraktu w [PLN]*	Przedmiot roboty /usługi wraz z krótkim jej opisem	Data wykonania	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy	Uwagi	
								
				początek (data)	zakończenie (data)				
1.									
2.									
3.									
* wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywana była roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót i usług. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty lub usługi skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty lub usługi.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

U M O W A 
O ROBOTY BUDOWLANE 

zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy Gminą Miasta Dębicy reprezentowaną przez: 
mgr Pawła Wolickiego	- Burmistrza Miasta Dębicy
zwanym dalej Zamawiającym, a 
................................................................................................................................................................
( nazwa podmiotu będącego wykonawcą )
................................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ............................................................................................................................... 
reprezentowanym przez:
1.	......................................................
2.	......................................................
zwanym dalej Wykonawcą 

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu ............................... r
o następującej treści:
 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 

Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego – bocznego w Dębicy. 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 
Regulacja koryta potoku Kawęckiego w Dębicy:
Zadanie 1: 	Regulacja potoku Kawęckiego przy ul. Partyzantów w km 2+375 – 2+830 i 	Kawęckiego – bocznego przy ul. Partyzantów w km 0+000 – 0+050 oraz przy ul. 	Polnej – bocznej w km 0+970 – 1+200. [*]
	Zakres zamówienia:
1.	Umocnienie dna i skarp koryta potoku płytami ażurowymi.
2.	Umocnienie stopy skarp krawężnikiem betonowym
3.	Wykonanie muru oporowego betonowego.
4.	Wyrównanie i zmiana istniejących spadków podłużnych dna.

Zadanie2:	Regulacja potoku Kawęckiego przy ul. Zdrojowej w km 4+800 – 5+568. [*]
Zakres zamówienia:
1.	Umocnienie dna i skarp koryta potoku płytami ażurowymi.
2.	Umocnienie stopy skarp krawężnikiem betonowym
3.	Wyrównanie i zmiana istniejących spadków podłużnych dna.

[*]* - niepotrzebne skreślić lub usunąć.

Zamówienie obejmuje: 
A.     wykonanie  i  oddanie  przedmiotu  przetargu, zrealizowanego zgodnie  z  kosztorysem, projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
B.    inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
a.	obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, a przede wszystkim,
b.	przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć trasę potoku zgodnie                 z projektem oraz odtworzyć granice działki na której znajduje się potok – czynności te należy zgłosić      do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych.
c.	zapewnienie dojazdu i pasa montażowego na czas budowy 
d.	wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych         wraz z opłatami, 
e.	ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych, 
f.	ubezpieczenie placu budowy, 
g.	uporządkowanie placu budowy,
h.	przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji     do stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku)
i.	oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic,
j.	opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wykonanie oznakowania tymczasowego i jego demontaż po zakończeniu – w razie konieczności.
k.	utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji.
l.	opracowanie instrukcji BIOZ

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej
 	Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.). 
Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy dla całości zamówienia, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.

 2
1.	Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ........................... (do 10 dni od daty zawarcia umowy).	
2.	Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień 15.12.2009r.
 3
1.	Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany, który określa przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i pozwoleniem na budowę. 
2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy
 4
Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.
 5
Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:
………………………………………………………………………………….
 6
Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie:     ................................................................................................
							( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień)
 7
1.	Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r –Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.) obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
2.	Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
3.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapie dostarczonej przez Zamawiającego.
4.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
5.	Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
6.	Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.
7.	W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
8.	Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy.
 8
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
 9
1.	Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
2.	Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
4.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 
 10
1.	Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:
-	netto:		............................ zł 
-	VAT (22%): 	 	.............................zł
-	brutto		.............................zł
słownie brutto: ...................................................................................................................................
2.	Ceny jednostkowe, danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.	Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie prowadzonej książki obmiarów robót wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie (zał. nr 1 do niniejszej umowy) w wyniku czego zostanie ustalona ostateczna wartość przedmiotu umowy, nie większa niż podana w pkt. 1.
 11
1.	Strony postanawiają, ze rozliczenie za przedmioty odbioru będzie się odbywało fakturami przejściowymi wystawionymi za okresy miesięczne i dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie.
2.	Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego.
3.	Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze na podstawie protokołu odbioru końcowego
4.	Rozliczenie końcowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedłoży w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.
  12
Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 21 dni od daty dostarczenia.
 13
Faktury wystawiane będą z terminem płatności 21 dni.
 14
1.	Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP - 872-10-00-477, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu. 
2.	Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident. ..........................................................
 15
1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:
1)	...............................................................................................................................................................
(określić zakres rzeczowy i kwotę)
2)	...............................................................................................................................................................
3)	...............................................................................................................................................................
2.	Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.
1)   ...............................................................................................................................................................
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)
2)	...............................................................................................................................................................
3)	...............................................................................................................................................................
Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.
3.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
4.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5.	Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiający żąda dostarczenia kopii projektów umów                          z podwykonawcami. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6.	Do zawarcia umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego        i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7.	Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
8.	Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru dotyczącego Podwykonawcy.
9.	Przy rozliczeniu miesięcznym, z każdą wystawioną fakturą, Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców j.w. potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających z poprzednio rozliczonego zakresu. 
 16
1.	Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50% wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych – niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50% kwoty podanej w 10 pkt.1, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2.	W przypadku wystąpienia robót uzupełniających, na które są podane ceny jednostkowe w kosztorysie rozliczenie odbywać się będzie na ich podstawie. 
3.	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych natomiast ceny materiałów i sprzętu wg. średnich notowań kwartalnych zeszytów SEKOCENBUD. 
R  =                            	.......  zł
Kp..= 		         	....... %, (od R,S)
Kz =                            	....... %, (od M.)
Z (od R, S, Kp.) =      	....... %
4.	Ceny jednostkowe, danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5.	W przypadku, kiedy Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających w okresie po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia podanego w 2 pkt.1 – ceny robót podlegają negocjacjom.
 17
1.	Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
2.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.
b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.
3.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
4.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5.	Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia wszystkich robót..
6.	Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.
 18
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
2.	Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
3.	Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
4.	Po upływie okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego.
 19
1.	Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a)	za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
b)	za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad             i usterek
c)	za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 
3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury.
4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
5.	Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą    o przepisy Kodeksu Cywilnego
 20
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.	Wykonawcy gdy:
a)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót
b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy
2.	Zamawiającemu gdy:
a)	Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni.
b)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 21
1.	Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2.	Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
 22
W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 
1.	Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
2.	Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.
3.	Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
4.	Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.
 23
Wykaz załączników do umowy: 
1.	kosztorys uproszczony
 24
1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2.	Cesja wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy może być dokonana jedynie za zgodą dłużnika przenoszonej wierzytelności.
 25
1.	Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej                i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.
2.	Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.
 26
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron. 

W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :

Załącznik Nr1 Kosztorysy:

Zadanie 1: 	Regulacja potoku Kawęckiego przy ul. Partyzantów w km 2+375 – 2+830 i 	Kawęckiego – 		bocznego przy ul. Partyzantów w km 0+000 – 0+050 oraz przy ul. 	Polnej – bocznej w km 		0+970 – 1+200.
KOSZTORYS 
Regulacja lewobrzeżnego dopływu  w km 0+000 - 0+057
m. Dębica  woj. podkarpackie	
Lp.	Numer
S.T.	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość
jedn. miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	
I	10.2	Roboty przygotowawcze					
1	10.1.1	Wytyczenie trasy regulacyjnej	mb	57			
2	10.2.1	ręczne ścinanie  i karczowanie średnio gęstych krzaków i poszycia powierzchnia                               	
m2	
280			
3	10.2.1	oczystka terenu z  pozostałości po karczowaniu ze spaleniem na miejscu	
m2	280			
4	10.2.2	ścinanie piłą mechaniczną drzew Ø 26  do 35cm          	szt	10			
5	10.2.3	Karczowanie pni koparka podsiębierną w gruntach  kat. III-IV- Średnice pni 26-35cm , 	szt	10			
6	10.2.5	Wywożenie karpiny. Transport na odległość do 2km	mp	8			
II	10.3.1	Roboty ziemne					
7	10.3.1.1	mechaniczny wykop koparką o poj.łyżki 0,6m3 na odkład   z wyprofilowaniem skarpy brzegu w nachyl. 1:1,25 grunt kat. III	
m3	
107,3			
8	10.3.1.2	przerzut urobku z odkładu koparką pod zasypywane koryto z wyprofilowaniem skarpy  grunt kat.III	
m2	
60,0			
9	10.3.1.3	zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat. III                                                                                           	
m3	
60,0			
10	10.3.1.4	przemieszczenie spycharkami gąsienicowymi mas ziemnych  na odl. do 10m grunt kat. III                                                         	
m3	
47,3			
11	10.3.1.5	plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inzynieryjnych, grunt kat. III	m2	296,4			
12	10.4.1	obsiew  terenu  przyległego mieszanką traw       	m2	228,0			
III	10.3.2	Wodne roboty budowlane roboty ubezpieczeniowe 					
13	10.3.2.1	wykonanie ubezpieczenia w dnie potoku płytami ażurowymi (90x60x10) na podsypce żwirowej gr.15cm z przybiciem każdej płyty 2 palikami L-1,00m                           	
m2	
56,4			
14	10.3.2.2	wykonanie z brzegu podsypek żwirowych  gr. 15cm                    	m2	56,4			
15	10.3.2.3	przybicie płyt palikami o śr. 4-6cm na gł. 0,8m gr. kat.III	
szt	157			
16	10.3.2.4	zabezpieczenie płyt gurtami z krawężników chodnikowych  o wym.100x30x8cm na betonie	mb	94			
17	10.3.2.5	podłoże betonowe  pod krawężniki zwykłe	m3	1,8			
18	10.3.2.6	ubezpieczenie skarp płytami  ażurowymi (90x60x10) ułożonymi na geowłókninie z przybiciem każdej płyty 2 palikami	m2	141,0			
19	10.3.2.6	ułożenie geowłókniny pod płyty	m2	141,0			
20	10.3.2.7	przybicie płyt ażurowych palikami- 2 paliki dł.1,0m na płytę    	szt	626			
21	10.3.2.8	humusowanie i obsianie otworów w płytach przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	15			
	
Wartość netto (słownie złotych):	............................................................................................................................
Podatek VAT (słownie złotych):	............................................................................................................................
Wartość brutto (słownie złotych):	............................................................................................................................

KOSZTORYS 
Regulacja lewobrzeżnego dopływu  w km 0+970 - 1+210
m. Dębica  woj. podkarpackie	
Lp.	Numer
S.T.	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość
jedn. miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	
I	10.2	Roboty przygotowawcze					
1	10.1.1	Wytyczenie trasy regulacyjnej	mb	240			
2	10.2.1	ręczne ścinanie  i karczowanie średnio gęstych krzaków i poszycia powierzchnia                               	
m2	
920			
3	10.2.1	oczystka terenu z  pozostałości po karczowaniu ze spaleniem na miejscu	m2	920			
4	10.2.2	ścinanie piłą mechaniczną drzew Ø 26  do 35cm            	szt	4			
5	10.2.3	Karczowanie pni koparka podsiębierną w gruntach  kat. III-IV-Średnice pni 26-35cm , 	szt	4			
II	10.3.1	Roboty ziemne					
6	10.3.1.1	mechaniczny wykop koparką o poj.łyżki 0,6m3 na odkład   z wyprofilowaniem skarpy brzegu w nachyl. 1:1,25 grunt kat. III	
m3	
1182,9			
7	10.3.1.2	przerzut urobku z odkładu koparką pod zasypywane koryto z wyprofilowaniem skarpy  grunt kat.III	
m2	
592,0			
8	10.3.1.3	zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat. III                                                                                           	
m3	
59,5			
9	10.3.1.4	przemieszczenie spycharkami gąsienicowymi mas ziemnych  na odl. do 10m grunt kat. III                                                         	
m3	
590,9			
10	10.3.1.5	plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inzynieryjnych, grunt kat. III	m2	1610			
11	10.4.1	obsiew  terenu  przyległego mieszanką traw       	m2	1610			
III	10.3.2	Wodne roboty budowlane roboty ubezpieczeniowe 					
12	10.3.2.1	wykonanie ubezpieczenia w dnie potoku płytami ażurowymi (90x60x10) na podsypce żwirowej gr.15cm z przybiciem każdej płyty 2 palikami L-1,00m                           	
m2	
216			
13	10.3.2.2	wykonanie z brzegu podsypek żwirowych  gr. 15cm                    	m2	216			
14	10.3.2.3	przybicie płyt palikami o śr. 4-6cm na gł. 0,8m gr. kat.III	
szt	800
			
15	10.3.2.4	zabezpieczenie płyt gurtami z krawężników chodnikowych  o wym.100x30x8cm na betonie	mb	480			
16	10.3.2.5	podłoże betonowe  pod krawężniki zwykłe	m3	9,6			
17	10.3.2.6	ubezpieczenie skarp płytami  ażurowymi (90x60x10) ułożonymi na geowłókninie  z przybiciem każdej płyty 2 palikami	m2	720			
18	10.3.2.7	przybicie płyt ażurowych palikami- 2 paliki dł.1,0m na płytę    	szt	3200			
19	10.3.2.8	humusowanie i obsianie otworów w płytach przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	54			
20	10.3.2.9	Wykonanie  stopni betonowych h=0,5 – 3szt i h=0,8-2 szt	m3	146,30			
	
Wartość netto (słownie złotych):	............................................................................................................................
Podatek VAT (słownie złotych):	............................................................................................................................
Wartość brutto (słownie złotych):	............................................................................................................................

KOSZTORYS 
Regulacja potoku Kawęckiego w km 2+375- 2+824
m. Dębica  woj. podkarpackie	
	Lp.	Numer
S.T.	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość
jedn. miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	
I	10.2	Roboty przygotowawcze					
1	10.1.1	Wytyczenie trasy regulacyjnej	mb	460			
2	10.2.1	ręczne ścinanie  i karczowanie średnio gęstych krzaków i poszycia powierzchnia                               	
m2	
1300			
3	10.2.1	ręczne ścinanie  i karczowanie  gęstych krzaków i poszycia powierzchnia                                              	
m2	
1400			
4	10.2.1	oczystka terenu z  pozostałości po karczowaniu ze spaleniem na miejscu	m2	2700			
5	10.2.2	ścinanie piłą mechaniczną drzew Ø 16  do 25  cm            	szt	50			
6	10.2.2	ścinanie piłą mechaniczną drzew Ø 26  do 35             	szt	61			
7	10.2.3	Karczowanie pni koparka podsiębierną w gruntach  kat. III-IV- Średnice pni 16-25cm , 26-35cm	szt	111			
8	10.2.4	Wywożenie dłużyc. Transport na odległość do 2km	m3	20			
9	10.2.5	Wywożenie karpiny. Transport na odległość do 2km	mp	84			
II	10.3.1	Roboty ziemne					
10	10.3.1.1	mechaniczny wykop koparką o poj.łyżki 0,6m3 na odkład   z wyprofilowaniem skarpy brzegu w nachyl. 1:1,25 grunt kat. III	
m3	
572			
11	10.3.1.2	przerzut urobku z odkładu koparką pod zasypywane koryto z wyprofilowaniem skarpy  grunt kat.III	
m2	
280			
12	10.3.1.3	zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat. III                                                                                           	
m3	
280			
13	10.3.1.4	przemieszczenie spycharkami gąsienicowymi mas ziemnych  na odl. do 10m grunt kat. III                                                         	
m3	
293			
14	10.3.1.5	wykopy pod mur oporowy koparka podsiębierną na odkłąd, grunt kat. III	m3	51			
15	10.3.1.6	plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inzynieryjnych, grunt kat. III	m2	4140			
16	10.4.1	obsiew  terenu  przyległego mieszanką traw       	m2	790			
III	10.3.2	Wodne roboty budowlane roboty ubezpieczeniowe 					
17	10.3.2.1	wykonanie ubezpieczenia w dnie potoku płytami ażurowymi (90x60x10) na podsypce żwirowej gr.15cm z przybiciem każdej płyty 2 palikami L-1,00m                           	
m2	
884			
18	10.3.2.1	wykonanie z brzegu podsypek żwirowych  gr. 15cm                    	m2	884			
19	10.3.2.2	przybicie płyt palikami o śr. 4-6cm na gł. 0,8m gr. kat.III	
szt	
2946			
20	10.3.2.3	zabezpieczenie płyt gurtami z krawężników chodnikowych  o wym. 100x30x8cm na betonie	mb	884			
21	10.3.2.4	podłoże betonowe  pod krawężniki zwykłe	m3	17,24			
22	10.3.2.5	ubezpieczenie skarp płytami  ażurowymi (90x60x10) ułożonymi na geowłókninie  z przybiciem każdej płyty 2 palikami	m2	2068			
23	10.3.2.6	ułożenie geowłókniny  pod płyty                                                   	m2	2068			
24	10.3.2.7	przybicie płyt ażurowych palikami- 2 paliki dł.1,0m na płytę    	szt	9578			
25	10.3.2.8	humusowanie i obsianie otworów w pły-tach przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	142			
26	10.3.2.9	deskowanie muru oporowego 	m2	55			
27	10.3.210	betonowanie murów oporowych 	m3	22			
	
Wartość netto (słownie złotych):	............................................................................................................................
Podatek VAT (słownie złotych):	............................................................................................................................
Wartość brutto (słownie złotych):	............................................................................................................................

Zadanie 1	
Lp	Nazwa	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	
1	Regulacja lewobrzeżnego dopływu  w km 0+000 - 0+057				
2	Regulacja lewobrzeżnego dopływu  w km 0+970 - 1+210				
3	Regulacja potoku Kawęckiego w km 2+375- 2+824				
	Razem wartość:				

W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :

Zadanie2:	Regulacja potoku Kawęckiego przy ul. Zdrojowej w km 4+800 – 5+568.

Kosztorys
Regulacja Potoku Kawęckiego km 4+800 – 5+568
m. Dębica  woj. podkarpackie”

Lp.	Numer
S.T.	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość
jedn. miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	
I	3	Roboty przygotowawcze					
1	10.2	Wytyczenie trasy regulacyjnej	mb	768			
2	10.1.1	ręczne ścinanie  i karczowanie średnio gęstych krzaków i poszycia powierzchnia                                              	
m2	3840			
3	10.2.1	oczystka terenu z  pozostałości po karczowaniu ze spaleniem na miejscu	m2	3840			
4	10.2.1	ścinanie piłą mechaniczną drzew Ø 26  do 35              	szt	24			
5	10.2.2	Karczowanie pni  koparka podsiębierną  średnica pni 26-35cm	szt	24			
II	10.3.1	Roboty ziemne					
6	10.3.1.1	mechaniczny wykop koparką o poj.łyżki 0,6m3 na odkład  z wyprofilowaniem brzegu  grunt kat. III	
m3	2578.10			
7	10.3.1.2	przerzut urobku z odkładu koparką pod zasypywane koryto z wyprofilowaniem skarpy  grunt kat.III	
m3	
1289			
8	10.3.1.3	zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt kat. III                                                                                           	
m3	
1071.40			
9	10.3.1.4	przemieszczenie spycharkami gąsienicowymi mas ziemnych  na odl. do 10m grunt kat. III                                                         	
m3	535.70			
10	10.3.1.5	plantowanie skarp i korony nasypów	m2	5850			
11	10.4.1	obsiew  terenu  przyległego mieszanką traw       	m2	3070			
III	10.3.2	Wodne roboty budowlane roboty ubezpieczeniowe 					
12	10.3.2.1	wykonanie ubezpieczenia w dnie potoku płytami ażurowymi  ( 90x60x10) na podsypce żwirowej gr.15cm z przybiciem każdej płyty 2 palikami L-1,00m                           	
m2	
921			
13	10.3.2.2	wykonanie z brzegu podsypek żwirowych  gr. 15cm                    	m2	921			
14	10.3.2.3	przybicie płyt palikami o śr. 4-6cm na gł. 0,8m gr. kat.III	szt	5120			
15	10.3.2.4	zabezpieczenie płyt gurtami z krawężników chodnikowych  o wym. 100x30x8cm na betonie	mb	1536			
16	10.3.2.5	podłoże betonowe  pod krawężniki zwykłe	m3	30.70			
17	10.3.2.6	ubezpieczenie skarp płytami (90x60x10) ułożonymi na 
geowłókninie 	m2	2765			
18	10.3.2.6	ułożenie geowłókniny  pod płyty                                                   	m2	2765			
19	10.3.2.7	przybicie płyt ażurowych palikami- 2 paliki dł.1,0m na płytę    	szt	10240			
21	10.3.2.8	humusowanie i obsianie otworów w płytach przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	172			
22	10.3.2.9	Wykonanie stopni betonowych H=0,5- 11szt, i h=0,8- 8 szt	m3	260.80			

Wartość netto (słownie złotych):	............................................................................................................................
Podatek VAT (słownie złotych):	............................................................................................................................
Wartość brutto (słownie złotych):	............................................................................................................................

W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :