Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY

Na: „Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego 
nr12 przy ul. Cmentarnej w Dębicy.” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                               	BZP.341-2/10	

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 						

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

3. 	OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Imię i nazwisko		
Adres		
Nr telefonu		
Nr faksu		
Adres e-mail		

4. 	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1)	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)	gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
3)	cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN] 
     			słownie: ................................................................................. [PLN]
     plus należny podatek VAT w wysokości …........% 
     tj.  .......................................................................................... [PLN]
     			(słownie: ……………………………………………………….… [PLN]
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN]
    			 (słownie: ……………………………………………................. [PLN]
4)	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
5)	zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 20.08.2010r.
6)	zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia
7)	akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
8)	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
9)	składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]
10)	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
11)	na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)	
		od	do	
a)					
b)					

12)	 Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
13)	[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]: 

l.p.	Nazwa części zamówienia 	
a)			
b)			

5.	Podpis(y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	
1)							
2)							
3)							

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-2/10	
	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica 
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n. 
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr12 przy ul. Cmentarnej w Dębicy
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.	posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; *)
2.	przedstawiam(y) (załączamy do oferty) pisemne zobowiązanie inych podmiotów do udostepnienia   potencjału     technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *)
3.	znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

-----------------------------------------------------------
*) Niepotrzebne skreślić.

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-2/10	
	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

l.p.	Zakres	Osoba przewidziana do wykonania zamówienia	
		Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Doświadczenie*	Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę	
1)		Kierownik budowy w zakresie konstrukcji budowlanych					
2)		Kierownik robót w zakresie instalacji sanitarnych					
* Podać informacje nt. wykształcenia, ilości inwestycji, wymaganych wg punktu 9.1.1.2) IDW
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności od posiadanych uprawnień.

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i  data	

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i aktualne wpisy do IIB

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-2/10	
	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr12 przy ul. Cmentarnej w Dębicy

oświadczam, że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć:

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                                         w specjalności budowlanej oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                                       w specjalności instalacji sanitarnych oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

PODPIS(Y):
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i  data	

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-2/10	

ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

L.p.

	Nazwa roboty	Wartość
Kontraktu w [PLN]*	Przedmiot roboty  wraz z krótkim jej opisem	Data wykonania	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy	Uwagi	
								
				początek (data)	zakończenie (data)				
1.									
2.									
3.									
* wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywana była roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	
BZP.341-2/10	

ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

OŚWIADCZAM, ŻE:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość
i  data	

					

					
Załącznik nr 7 – Wykaz cen
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	BZP.341-2/10	
ZAMAWIJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	

Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Cmentarnej w Dębicy.	
L.p.	Nazwa	netto	VAT	brutto	
1.	Docieplenie ścian zewnętrznych i elewacja budynku 				
2.	Docieplenie ścian piwnic poniżej terenu				
3.	Docieplenie dachu				
4.	Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych				
5.	Instalacja c.o. 				
6.	Instalacja odgromowa				
Podsumowanie (do przeniesienia do druku oferty):				

UWAGA 
1.	Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola wartościami zł. 
2.	Dozwolona jest zmiana formatu, formy układu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementów zawartych w tabeli.

PODPIS:
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość
i data	

U M O W A Nr …..
O ROBOTY BUDOWLANE 

zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy Gminą Miasta Dębicy reprezentowaną przez: 
mgr Pawła Wolickiego	- Burmistrza Miasta Dębicy
zwanym dalej Zamawiającym, a 
................................................................................................................................................................
( nazwa podmiotu będącego wykonawcą )
................................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ............................................................................................................................... 
reprezentowanym przez:
1.	......................................................
2.	......................................................
zwanym dalej Wykonawcą 

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o następującej treści:
 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr12 
przy ul. Cmentarnej w Dębicy

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 
1.	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką-mokrą z wykonaniem elewacji.
2.	Docieplenie stropodachu wełną mineralną granulowaną.
3.	Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.
4.	Remont wewnętrznej instalacji c.o.

Zamówienie obejmuje:  
A.      wykonanie  i  oddanie  przedmiotu  przetargu, zrealizowanego zgodnie  z  kosztorysem, projektem,  
              zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
B.    inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
a.	wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń umożliwiających użytkowanie obiektu na czas realizacji - roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie (planowane zamknięcie przedszkola w lipcu i sierpniu)
b.	wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych         wraz z opłatami, 
c.	ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych, 
d.	ubezpieczenie placu budowy, 
e.	uporządkowanie placu budowy,
f.	przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
g.	oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic,
h.	utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji.
i.	opracowanie instrukcji BIOZ.  

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej
 	Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.). 
Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy dla całości zamówienia, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.

 2
1.	Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ........................... (do 10 dni od daty zawarcia umowy).
2.	Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień 20.08.2010r.

 3
1.	Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany, który określa przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i pozwoleniem na budowę. 
2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy

 4
Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

 5
Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:
…………………………………………………………………………………………..

 6
Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie:     ................................................................................................
		( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień)

 7
1.	Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r –Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.) obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
2.	Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
3.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
4.	Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
5.	Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.
6.	W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
7.	Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy.

 8
1.	Wykonawca zobowiązany jest  w terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy  i najpóźniej  w dniu rozpoczęcia robót zawrzeć  umowę  ubezpieczeniową .
2. Wykonawca winien ubezpieczyć  się od odpowiedzialności w związku z wypadkami przemysłowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach i każdego pracownika Inwestora, a wynikających z tytułu wykonania robót.  Odpowiedzialność taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciała. 
3. Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi polisę  ubezpieczeniowa i dowód na regularnie opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Inwestora przed  wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia majątku  czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników z związku z realizacją robót wynikających z niniejszej umowy.

 9
1.	Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
2.	Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
4.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 10
1.	Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:
-	netto:		............................ zł 
-	VAT (22%): 	 	.............................zł
-	brutto		.............................zł
słownie brutto: ...........................................................................................................................
2.	Ceny jednostkowe, danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.	Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie prowadzonej książki obmiarów robót wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie (zał. nr 1 do niniejszej umowy) w wyniku czego zostanie ustalona ostateczna wartość przedmiotu umowy, nie większa niż podana w pkt. 1.

 11
1.	Strony postanawiają, ze rozliczenie za przedmioty odbioru będzie się odbywało fakturami przejściowymi wystawionymi za okresy miesięczne i dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie.
2.	Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego.
3.	Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze na podstawie protokołu odbioru końcowego
4.	Rozliczenie końcowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedłoży w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.
5.	Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty dostarczenia.
6.	W wypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania inwestycji - Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z wymogami programu.

 12
1.	Faktury wystawiane będą z terminem płatności 30 dni.

 13
1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego tj.: ……………………………………..zł w następującej formie: .........................
.................................................................................................................................................... .
2.	Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia, tj. ............................... zł
3.	Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysokość zabezpieczenia ulegnie zmianie z powodu zwiększenia się wartości robót - należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

 14
Zabezpieczenie zabezpieczające zgodnie z umową wykonanie robót na kwotę ........................ zł zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag, pozostałe zabezpieczenia na kwotę ............................. zł zostaną zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi tj. 36 m. –cy (od daty odbioru końcowego (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag)

 15
1.	Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP - 872-10-00-477, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu. 
2.	Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident. ..................................................

 16
1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:
1)	......................................................................................................................................................
(określić zakres rzeczowy i kwotę)
2)	......................................................................................................................................................
3)	......................................................................................................................................................
2.	Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.
1)   ............................................................................................................................................................
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)
2)	......................................................................................................................................................
3)	......................................................................................................................................................
Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.
3.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
4.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5.	Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiający żąda dostarczenia kopii projektów umów                          z podwykonawcami. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6.	Do zawarcia umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego        i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7.	Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
8.	Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru dotyczącego Podwykonawcy.
9.	Przy rozliczeniu miesięcznym, z każdą wystawioną fakturą, Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców j.w. potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających z poprzednio rozliczonego zakresu. 

 17
1.	Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50% wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych – niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50% kwoty podanej w 10 pkt.1, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2.	W przypadku wystąpienia robót uzupełniających, na które są podane ceny jednostkowe w kosztorysie rozliczenie odbywać się będzie na ich podstawie. 
3.	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych natomiast ceny materiałów i sprzętu wg. średnich notowań kwartalnych zeszytów SEKOCENBUD. 
R  =                            	.......  zł
Kp..= 		         	....... %, (od R,S)
Kz =                            	....... %, (od M.)
Z (od R, S, Kp.) =      	....... %
4.	Ceny jednostkowe, danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5.	W przypadku, kiedy Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających w okresie po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia podanego w 2 pkt.1 – ceny robót podlegają negocjacjom.

 18
1.	Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
2.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.
b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.
3.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
4.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5.	Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia wszystkich robót..
6.	Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.

 19
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
2.	Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
3.	Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
4.	1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego.

 20
1.	Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a)	za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
b)	za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  i usterek
c)	za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 
3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury.
4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
5.	Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą    o przepisy Kodeksu Cywilnego

 21
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.	Wykonawcy gdy:
a)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót
b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy
2.	Zamawiającemu gdy:
a)	Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni.
b)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 22
1.	Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2.	Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

 23
W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 
1.	Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
2.	Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.
3.	Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
4.	Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

 24
Wykaz załączników do umowy: 
1.	kosztorys uproszczony

 25
1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2.	Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy.

 26
1.	Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.
2.	Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.

 27
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron. 

W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :

Załącznik Nr1 
Kosztorys uproszczony:

Nr	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Cena jedn.	Wartość	
 	Kosztorys	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  NR 12 W DĘBICY 	 	 	 	 	 	
1	Rozdział	Docieplenie ścian zewnętrznych i elewacja budynku 	 	 	 	 	 	
  1	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	48	1	 	 	
  2	KNR 401/535/8	Rozebranie murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku -  ogniomury	m2	11,27	1	 	 	
  3	KNR 401/535/8	Rozebranie murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m2	20,65	1	 	 	
  4	KNR 202/1604/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m2	760,16	1	 	 	
  5	 	KNR K4/101/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	524,73	1	 	 	
  6	  Normy nakładów rzecz.na	KNR K4/101/05 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	524,73	1	 	 	
  7	KNNR 2/1902/4	Docieplenie przy fakturze nakrapianej lub rystykalnej nakładanej ręcznie, o gr.2,0 mm, ścian - grubość docieplenia 14cm. styropian odmiany EPS 70, tynk akrylowy	m2	506,17	1	 	 	
  8	KNNR 2/1902/4	Docieplenie przy fakturze nakrapianej lub rystykalnej nakładanej ręcznie, o gr.2,0 mm, ścian - grubość docieplenia 14cm. styropian odmiany EPS 70, tynk mozaikowy - na cokole	m2	18,56	1	 	 	
  9	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ościeża	m2	46,98	1	 	 	
  10	KNNR 2/1902/3	Docieplenie przy fakturze nakrapianej lub rystykalnej nakładanej ręcznie, o gr.1,5 mm, ościeży - grubość docieplenia 3cm, styropian odmiany EPS 70, tynk mineralny	m2	100,07	1	 	 	
  11	KNNR 2/1902/3	Docieplenie przy fakturze nakrapianej lub rystykalnej nakładanej ręcznie, o gr.1,5 mm, ościeży - grubość docieplenia 3cm, styropian odmiany EPS 70, tynk mozaikowy	m2	0,6	1	 	 	
  12	KNNR 2/1902/11	Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: narożniki ścian, krawędzie przy oknach	m	365,02	1	 	 	
  13	KNNR 2/1902/11	Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych - listwa kapinosowa, listwa startowa	m	131,45	1	 	 	
  14	KNNR 3/1001/4	Docieplenie - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m2	160,11	1	 	 	
  15	 	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - daszki od spodu, gzymsy, ściany wiatrołapu i przybudówki, boki schodów	m2	76,72	1	 	 	
  16	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - powierzchnie j.w.	m2	76,72	1	 	 	
  17	 	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej  - powierzchnie j.w.	m2	76,72	1	 	 	
  18	KNNR 2/1004/1 (1)	Akrylowe tynki dekoracyjne typu Atlas wewnętrzne i zewnętrzne ręcznie, faktura nakrapiana z Atlas Cermit N-200 lub R-200 o gr. 2 mm na ścianach płaskich i po9wierzchniach poziomych - daszki, gzymsy, wiatrołap, przybudówka	m2	67,75	1	 	 	
  19	 	KNR K4/109/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego ATLAS DEKO M ścianach płaskich i powierzchniach poziomych  - cokolik na przybudówce, boki schodów	m2	8,97	1	 	 	
  20	KNR 401/414/11	Deski czołowe - analogia, płyta OSB gr. 25mm, szer. 46cm pod obróbkę blacharską ogniomurów	m	25,04	1	 	 	
  21	KNR 202/506/2	Różne obróbki i elementy z blachy powlekanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomury, obróbki daszków przy ścianie	m2	23,32	1	 	 	
  22	KNR 202/510/3	Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 12 cm	m	48	1	 	 	
  23	KNR 202/506/2	Różne obróbki i elementy z blachy powlekanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2	39,24	1	 	 	
  24	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - w ścianach zewnętrznych	szt	40	1	 	 	
  25	KNNR 4/142/2	Analogia - szafka gazowa wnękowa 120 x 60	kpl	1	1	 	 	
  26	KNNR 4/142/2	Analogia - szafka gazowa wnękowa 40 x 40	kpl	1	1	 	 	
  27	 	 Kalkulacja indywidualna - wykonanie grafiki malowanej o wymiarach ok. 2,0 x 2,0 m wg wzoru załącznika	szt    	2	1	 	 	
1.2	Element	Docieplenie ścian piwnic poniżej terenu	 	 	 	 	 	
  28	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników wzdłuż budynku, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej 	m2	10	1	 	 	
  29	KNR 201/216/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	50	1	 	 	
  30	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach, powierzchnia do 3,0·m2, głębokość do 5·cm	m2	55	1	 	 	
  31	 	KNR K4/101/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	55	1	 	 	
  32	  Normy nakładów rzecz.na	KNR K4/101/05 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	60	1	 	 	
  33	ORGB 202/618/1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych	m2	60	1	 	 	
  34	KNR 202/609/10	Izolacje cieplne z płyt styropianowych grubości 5 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej	m2	55	1	 	 	
  35	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	55	1	 	 	
  36	KNRW 201/501/4	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na odległość do 3·m, zagęszczenie mechaniczne, grunt kategorii IV	m3	50	1	 	 	
  37	KNR 231/502/6	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10	1	 	 	
  38	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	25	1	 	 	
  39	KNNR 3/302/1	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na cementowo-wapiennej	m3	6	1	 	 	
  40	KNNR 3/604/2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5·m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowej zwykłe	m2	6	1	 	 	
  41	 	Kalkulacja indywidualna - reperacje donic betonowych przed budynkiem (malowanie + uzupełnienie ubytków) 	m2     	60	1	 	 	
2	Rozdział	Docieplenie dachu	 	 	 	 	 	
  42	KNR 912/303/4	Izolacja granulatem z wełny mineralnej Paroc GRAN gr. 15·cn, metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - izolacja stropodachu wentylowanego	m2	434	1	 	 	
  43	KNR 912/303/6	Izolacja granulatem z wełny mineralnej Paroc GRAN gr. 15·cn, dodatek za każdy 1·cm grubości	m2	434	5	 	 	
3	Rozdział	Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych	 	 	 	 	 	
  44	KNR 401/354/4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	13	1	 	 	
  45	KNR 401/354/5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	97,92	1	 	 	
  46	KNR 19/1023/6 (2)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na dyblach	m2	9,8	1	 	 	
  47	KNR 19/1023/7 (2)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na dyblach	m2	117,45	1	 	 	
  48	KNR 401/354/5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	12,55	1	 	 	
  49	KNR 401/354/4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2	1	 	 	
  50	  Normy nakładów rzecz.na	Drzwi zewnętrzne z PCW	m2	11,5	1	 	 	
4	Rozdział	Instalacja c.o.	 	 	 	 	 	
  51	KNNR 8/410/1	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi·15·mm	m	311	1	 	 	
  52	KNR 402/506/2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm	m	138,4	1	 	 	
  53	KNR 402/506/3	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25·mm	m	55,3	1	 	 	
  54	KNR 402/506/4	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·32·mm	m	33,8	1	 	 	
  55	KNR 402/506/5	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·40-50·mm	m	6	1	 	 	
  56	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0·m2	kpl	24	1	 	 	
  57	KNR 402/520/3	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 7.5·m2	kpl	16	1	 	 	
  58	KNNR 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0,5-2,0·m	szt	18	1	 	 	
  59	KNNR 8/534/2	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o., Fi·150·mm	m	2	1	 	 	
  60	KNR 401/333/5	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły	szt	8	1	 	 	
  61	KNNR 4/403/1	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·15·mm	m	311	1	 	 	
  62	KSNR 4/403/2	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, Dn 20·mm	m	138,4	1	 	 	
  63	KSNR 4/401/2 (1)	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, w kanale, Dn 25·mm	m	55,3	1	 	 	
  64	KSNR 4/401/2 (1)	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, w kanale, Dn 32·mm	m	33,8	1	 	 	
  65	KSNR 4/401/3	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, w kanale, Dn 40·mm	m	6	1	 	 	
  66	KNNR 4/427/1 (1)	Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu na gwint, dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Dn·15·mm	kpl	58	1	 	 	
  67	KNNR 4/531/1	Termometr montowany w gotowej tulei	szt	2	1	 	 	
  68	KNNR 4/531/2	Manometr z rurką syfonową	szt	2	1	 	 	
  69	KNNR 4/514/4	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·150·mm	m	2	1	 	 	
  70	KNR 35/217/3 (1)	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·20·mm, zawór kulowy (spustowy)	szt	2	1	 	 	
  71	KNRW 215/418/5	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300 mm, długość do 600·mm- typ C22, GDJ	szt	1	1	 	 	
  72	KNRW 215/418/5	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300 mm, długość do 800·mm- typ C22, GDJ	szt	1	1	 	 	
  73	KNRW 215/418/5	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 450 mm, długość do 400·mm- typ C22, GDJ	szt	6	1	 	 	
  74	KNRW 215/418/5	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 450 mm, długość do 500·mm- typ C22, GDJ	szt	14	1	 	 	
  75	KNRW 215/418/5	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 450 mm, długość do 600·mm- typ C22, GDJ	szt	8	1	 	 	
  76	KNRW 215/418/5	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 450 mm, długość do 700·mm- typ C22, GDJ	szt	1	1	 	 	
  77	KNRW 215/418/5	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 450 mm, długość do 800·mm- typ C22, GDJ	szt	3	1	 	 	
  78	KNRW 215/418/5	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 450 mm, długość do 900·mm- typ C22, GDJ	szt	1	1	 	 	
  79	KNRW 215/418/9	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300 mm, długość do 800·mm - typ C33, GDJ	szt	4	1	 	 	
  80	KNRW 215/418/9	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300 mm, długość do 1000·mm - typ C33, GDJ	szt	14	1	 	 	
  81	KNRW 215/418/9	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300 mm, długość do 1200·mm - typ C33, GDJ	szt	4	1	 	 	
  82	KNRW 215/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 600·mm i długości 600 mm, typ DDL	szt	1	1	 	 	
  83	KNR 35/215/2	Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn·15·mm	kpl	58	1	 	 	
  84	KNR 35/215/6	Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn·15·mm	szt	58	1	 	 	
  85	KNR 35/215/9	Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn·15·mm	kpl	19	1	 	 	
  86	KNR 215/408/1 (10)	Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm	szt	19	1	 	 	
  87	KNR 215/415/2 (1)	Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm, odcinający z możliwością napełniania i opróżniania instalacji	szt	2	1	 	 	
  88	KNR 215/415/3 (1)	Zawory do regulacji c.o., Dn·25·mm, odcinający z możliwością napełniania i opróżniania instalacji	szt	1	1	 	 	
  89	KNR 215/415/4 (1)	Zawory do regulacji c.o., Dn·32·mm, odcinający z możliwością napełniania i opróżniania instalacji	szt	1	1	 	 	
  90	KNR 215/415/2 (1)	Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm, odcinający z możliwością napełniania i opróżniania instalacji	szt	2	1	 	 	
  91	KNR 215/415/3 (1)	Zawory do regulacji c.o., Dn·25·mm, odcinający z możliwością napełniania i opróżniania instalacji	szt	1	1	 	 	
  92	KNR 215/415/2 (1)	Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm, odcinający z możliwością napełniania i opróżniania instalacji	szt	1	1	 	 	
  93	KNR 35/231/4	Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki niemieszkalne, próba wodna ciśnieniowa	m	541	1	 	 	
  94	KNR 35/231/5	Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji	szt	62	1	 	 	
  95	KNR 202/1512/5 (1)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur kanalizacyjnych	m	520,33	1	 	 	
  96	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	0,03	1	 	 	
  97	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	m2	4	1	 	 	
  98	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	10	1	 	 	
  99	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	6	1	 	 	
  100	KNR 401/1204/6	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, elewacje - tynki gładkie	m2	8	1	 	 	
  101	KNR 216/307/2	Izolacja otulinami z pianki TERMAFLEX, rurociągi, grubość 40·mm, rurociąg Fi·150·mm	m2	0,95	1	 	 	
  102	KNR 216/307/2	Izolacja otulinami z pianki TERMAFLEX, rurociągi, grubość 25·mm, rurociąg Fi·42·mm	m2	0,79	1	 	 	
  103	KNR 216/307/1	Izolacja otulinami z pianki TERMAFLEX, rurociągi, grubość 20·mm, rurociąg Fi·32·mm	m2	3,39	1	 	 	
  104	KNR 216/307/1	Izolacja otulinami z pianki TERMAFLEX, grubość 20·mm, rurociąg Fi·25·mm	m2	4,34	1	 	 	
  105	KNR 216/307/1	Izolacja otulinami z pianki TERMAFLEX, rurociągi, grubość 20·mm, rurociąg Fi·20·mm	m2	1,88	1	 	 	
  106	KNNR 4/403/2	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·20·mm	m	3	1	 	 	
  107	KNR 35/218/6 (4)	Zawory przelotowe i zwrotne, kołnierzowe do centralnego ogrzewania, Dn·40·mm, zawór typu ZK-K, uszczelka klingierytowa	szt	2	1	 	 	
 108	KNR 215/505/3	Wymienniki typu JAD z króćcami kołnierzowymi	kpl	1	1	 	 	
 109	KNRW 215/510/1	Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, pionowe, do 2·dm3	szt	1	1	 	 	
 110	KNR 31/204/1	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wydajność do 4,5 m3/h, króćce przyłączeniowe Fi 1" (25·mm)	szt	1	1	 	 	
 111	KNRW 215/526/2 (1)	Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, 0,6·MPa, Dn·20-25·mm	szt	1	1	 	 	
 112	KNRW 215/527/3	Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe, rury przyłączone Fi·40·mm	szt	1	1	 	 	
 113	KNR 216/307/2	Izolacja otulinami z pianki TERMAFLEX, rurociągi, grubość 25·mm, rurociąg Fi·42·mm	m2	2,6	1	 	 	
 114	KNR 216/306/7	Izolacja otuliną termoizolacyjną JAD 6/50, rurociągi, grubość 50·mm	m2	1	1	 	 	
5	Rozdział	Instalacja odgromowa	 	 	 	 	 	
 115	KNR 403/1139/6	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, płaskownik o przekroju do 120·mm2	m	48	1	 	 	
 116	KNR 508/621/2	Montaż osłon przewodów uziemiających (długości 2·m), na podłożu z cegły	szt	24	1	 	 	
 117	KNR 508/607/2	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w rurach osłonowych, pręt Fi 8 mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne	m	48	1	 	 	
 118	KNR 508/618/1	Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	szt	6	1	 	 	
 119	KNR 503/1303/3	Pomiary instalacji odgromowej	szt	6	1	 	 	
 120	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	6	1	 	 	
 121	Kalkulacja indywidualna	 Osadzenie obudowy połaczeń przewodów pionowych 	szt    	6	1	 	 	
  RAZEM netto: